| # Líneas de orden de inspección (qmptc1101m000) Utilice esta sesión para mantener líneas de órdenes de inspección. Por cada combinación de un aspecto y una característica, hay una línea de inspección disponible. Los datos relativos a la característica pueden modificarse para esta orden de inspección específica. Fichas General Detalles de la característica. Datos de prueba Detalles del método de prueba. Valores normalizados Detalles del valor normalizado y de los límites de los resultados de la prueba. Nota No puede modificar un registro si los datos de prueba de la línea ya existen. Si el estatus de la línea de orden se establece en Terminada no pueden añadirse líneas nuevas para esta orden de origen. Temas relacionados Inspecciones estándar Orden Una orden que se utiliza para estructurar la inspección de productos comprados, fabricados o vendidos. Número de línea El número de posición de la orden a la que está vinculada la orden de inspección. Éste puede ser el número de posición de la línea de orden de venta, el número de posición de la línea de orden de compra o el número de posición de la estructura. Orden El estatus de línea de orden indica el estatus actual de la línea de inspección. El estatus se cambia en varias sesiones: Líneas de orden de inspección (qmptc1101m000) (libre) Listar órdenes de inspección (qmptc1400m000) (listada) Datos de prueba de la muestra (qmptc1115m000) (activa) Datos de prueba de la muestra por número de serie (qmptc1116m000) (activa) Terminar/procesar órdenes de inspección (qmptc1202m000) (terminada) Aspecto Una parte de un artículo. Por ejemplo, un tornillo puede tener los aspectos cabeza y rosca. Un aspecto puede tener una o más características. Por ejemplo, una cabeza puede tener diámetro y longitud, y una rosca puede tener diámetro y color. Característica Una referencia a una cualidad particular o rasgo distintivo de un artículo o de una parte/componente de un artículo. Por ejemplo, diámetro, longitud, peso. Tipo de característica El tipo de valor medido. Unidad de característica Una expresión utilizada para calcular una característica mediante otras variables o características fijas. Nota Sólo puede utilizar el campo Algoritmo si especifica Algoritmo en el campo Método. Especifique el nombre del algoritmo que calculará la característica. Característica para algoritmo Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta característica puede utilizarse como variable o como constante en el algoritmo de otra característica. Conjunto de opciones Un grupo de valores posibles de una característica. Por cada valor (opción) se puede indicar si es aceptable o no. Las opciones azul y rojo forman un conjunto de opciones. Ejemplo
Característica | valor de pH
Probar | prueba de tornasol
Opciones | azul = aceptable
rojo = no aceptable
Nota Puede especificar un conjunto de opciones si el campo Tipo de característica está en Opción. Método El tipo de valor de característica o el modo en que éste se calcula. Algoritmo Una expresión utilizada para calcular una característica mediante otras variables o características fijas. Nota Sólo puede utilizar el campo Algoritmo si especifica Algoritmo en el campo Método. Especifique el nombre del algoritmo que calculará la característica. Fecha de inicio real La fecha en la que se especifican los primeros datos para la línea de orden de inspección. Esta fecha se actualiza en la sesión Datos de prueba de la muestra (qmptc1115m000) y en la sesión Datos de prueba de la muestra por número de serie (qmptc1116m000), y no puede modificarse. Fecha de finalización real La fecha en que la inspección se notifica como terminada. Esta fecha se actualiza en la sesión Terminar/procesar órdenes de inspección (qmptc1202m000) y no puede modificarse. Prueba El examen o la comprobación que se efectúa en una característica. Puede vincular una o más pruebas a una característica. Zona de prueba La ubicación física donde tienen lugar las pruebas. Prueba destructiva Si esta casilla de verificación está seleccionada, la prueba es destructiva y el artículo no puede utilizarse una vez que ésta se ha realizado. Tipo de resultado El tipo de resultado notificado al usuario. Unidad de prueba La unidad que se aplica a la prueba. Por ejemplo, metro, litro o kilogramo. Nota La unidad de característica es el valor predeterminado. La unidad de prueba y la unidad de característica deben tener la misma magnitud física. Estándar de prueba El estándar que suele utilizarse para la prueba. Por ejemplo, un estándar DIN. Especialización Los conocimientos técnicos o la experiencia que un ingeniero necesita para llevar a cabo sus actividades. Por ejemplo, conocimientos de electricidad, del equipamiento específico, etc. Empleado La persona que realiza la prueba sobre esta característica. Instrumento Una herramienta que se utiliza durante las pruebas de calidad para medir determinadas características de un artículo. Ejemplo
Instrumento | acidímetro
Característica | valor de pH
Valor de característica fija Un valor de característica que se determina una vez. Un valor de característica que se determina una vez. El valor de característica fijo se compara con los resultados de la prueba especificados en una de las sesiones siguientes: Datos de prueba de la muestra (qmptc1115m000) Datos de prueba de la muestra por número de serie (qmptc1116m000) Nota Este campo sólo es aplicable si el campo Método se establece en Fijo. Si el valor del campo Tipo de característica es Entero, el campo Valor de característica fija se redondea al número entero más próximo.
Ejemplo
Entrada de usuario | Valor redondeado
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Estándar de característica El estándar que suele utilizarse para características. Por ejemplo, un estándar DIN. Valor normalizado El valor normalizado es la calidad deseada para esta característica, expresado en la unidad de la característica. Nota Este campo no es aplicable si se especifica Fijo en el campo Método u Opción en el campo Tipo de característica. Valor normalizado El valor normalizado es la calidad deseada para esta característica, expresado en la unidad de la característica. Nota Este campo no es aplicable si se especifica Fijo en el campo Método u Opción en el campo Tipo de característica. Límite superior La magnitud física con la que se gestiona un artículo o una mercancía. Por ejemplo, una cantidad de madera se puede expresar como una longitud mediante la unidad de metro o como un volumen mediante la unidad de metro cúbico. Límite superior Escriba el valor de característica superior, expresado en la unidad de la característica, cuya calidad es aceptable. Nota El campo Límite superior debe ser mayor o igual que el valor que aparece en el campo Valor normalizado. Límite inferior Escriba el valor de característica inferior en que la calidad es aceptable, expresado en la unidad de característica. Nota El campo Límite inferior debe ser inferior o igual que el valor que aparece en el campo Valor normalizado. Límite inferior Escriba el valor de característica inferior, expresado en la unidad de la característica, cuya calidad es aceptable. Nota El campo Límite inferior debe ser mayor o igual que el valor que aparece en el campo Valor normalizado. Validar algoritmo Comprueba la validez de los datos de algoritmo específicos de la orden. |