| # Proceso de cross-docking En Almacenaje, cross-docking comprende los pasos siguientes: Fase 1. Creación de una orden cross-docking Las órdenes cross-docking se pueden crear manualmente, en lote, o ERP LN puede crearlas automáticamente: Manualmente En la sesión Órdenes cross-docking (whinh6100m000), indique una línea de orden de salida, la cantidad de cross-docking requerida y la unidad. Se genera una ID de orden cross-docking en función del grupo de números y la serie. Opcionalmente, puede indicar una prioridad de usuario y una ubicación de expedición en la que se efectuará la operación cross-docking de las mercancías. Por lotes Para generar varias órdenes cross-docking, utilice la sesión Generar órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking (whinh6200m000). Automáticamente: En las sesiones Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000) y Almacén (whwmd2100s000), asegúrese de que esté seleccionada la casilla de verificación Cross-docking dinámico. En la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000), seleccione una de las casillas de verificación siguientes o ambas: Generar orden cross-docking al enviar orden a gestión de almacenes Generar orden cross-docking para insuficiencia de sugerencia de salida Una orden cross-docking recién creada recibe el estatus Abierto. Fase 2. Creación de líneas de orden cross-docking Las líneas de orden cross-docking se pueden crear manualmente, en lote, o ERP LN puede generarlas automáticamente: Manualmente En la sesión Órdenes cross-docking (whinh6100m000), en el menú adecuado, seleccione Líneas de orden cross-docking. En la sesión Líneas de orden cross-docking (whinh6110m000), indique una línea de orden de entrada, la cantidad de cross-docking planificada y la unidad. Por lotes Para generar varias líneas de orden cross-docking, utilice la sesión Generar órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking (whinh6200m000). Automáticamente: En las sesiones Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000) y Almacén (whwmd2100s000), asegúrese de que esté seleccionada la casilla de verificación Cross-docking dinámico. En la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000), seleccione la casilla de verificación Generar líneas de orden cross-docking al confirmar recepción. Fase 3. Aprobar líneas de orden cross-docking Las líneas de orden cross-docking se deben aprobar antes de que se efectúe la sugerencia de entrada; no se realizará ningún cross-docking para líneas de orden cross-docking no aprobadas. Las líneas de orden cross-docking se pueden aprobar de forma manual, en un proceso por lotes, o de modo automático: Manualmente Para aprobar una única línea de orden cross-docking, en la sesión Líneas de orden cross-docking (whinh6110m000), en el menú adecuado, seleccione Cambiar estatus por y, seguidamente, Aprobado. Para aprobar todas las líneas de orden cross-docking para una orden cross-docking, en la sesión Órdenes cross-docking (whinh6100m000), seleccione la orden cross-docking que corresponda y, en el menú adecuado, seleccione Aprobar líneas de orden cross-docking. Por lotes Para aprobar varias líneas de orden cross-docking, utilice la sesión Aprobar líneas de orden cross-docking (whinh6210m100). Automáticamente: En las sesiones Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000) y Almacén (whwmd2100s000), asegúrese de que esté seleccionada la casilla de verificación Cross-docking dinámico. En la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000), seleccione la casilla de verificación Aprobar automáticamente líneas de orden cross-docking. Cuando se crea y se aprueba una línea de orden cross-docking, la orden cross-docking vinculada recibe el estatus Planificado. Fase 4. Procesar líneas de orden cross-docking Recepción de mercancías En el centro de recepción de almacenaje, los usuarios pueden iniciar la operación cross-docking generando líneas de orden cross-docking al confirmar las líneas de recepción, en base a la configuración de Generar líneas de orden cross-docking al confirmar recepción de la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000). Sin embargo, antes de que se confirme la recepción, los usuarios pueden anular esta configuración seleccionando o deseleccionando la casilla de verificación Cross-docking en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000). Sugerencia de entrada Al generar la sugerencia de entrada, ERP LN comprueba si se debe efectuar la operación cross-docking para la línea de recepción. Si es así, las mercancías se sugieren para una ubicación de expedición. Si la Cantidad planificada para cross-docking es menor que la cantidad recibida, solo se sugerirá una parte de la línea de recepción para una ubicación de expedición, y el resto se sugerirá para una ubicación de material a granel o de preparación. Si, en función del campo Inspección de la línea de recepción, se requiere una inspección, las mercancías primero se sugerirán para la ubicación de inspección. Si se crea una sugerencia de entrada para la línea de recepción y no se requieren inspecciones, el estatus de la línea de orden cross-docking se establecerá en Sugerido. Si primero se deben efectuar inspecciones, el estatus Sugerido se asignará cuando se sugieran las mercancías tras las inspecciones. Si se genera una sugerencia de entrada para una línea de orden de entrada que está vinculada a varias órdenes cross-docking, las mercancías se sugerirán primero para la orden cross-docking que tenga la mayor prioridad. Inspecciones (entrada) En el proceso de inspección, las mercancías se pueden aprobar, destruir o rechazar. Aprobar mercancías Una vez aprobadas las mercancías, ya se pueden sugerir. Destruir y/o rechazar mercancías Si las mercancías se destruyen o se rechazan, y la cantidad restante no es suficiente para cross-docking, se reducirá la Cantidad planificada para cross-docking de la línea de orden cross-docking correspondiente. Consiguientemente, la orden cross-docking requerirá líneas de orden cross-docking adicionales para compensarlo. Si hay múltiples líneas de orden cross-docking para una línea de orden de entrada, primero se reducirá la Cantidad planificada para cross-docking de la línea de orden cross-docking correspondiente a la orden cross-docking que tenga la menor prioridad. Si la Cantidad planificada para cross-docking de una línea de orden cross-docking se destruye y/o se rechaza completamente, la línea de orden cross-docking se cancelará o se cerrará. Si la Cantidad real Cantidad real en cross-docking es mayor que cero, la orden se cerrará; de lo contrario, se cancelará. Aprobaciones (inspecciones de salida) Cuando una orden cross-docking corresponde a una línea de orden de salida para la que se han definido aprobaciones/inspecciones de salida en el procedimiento de salida, estas inspecciones se realizan durante las inspecciones de entrada de las correspondientes líneas de orden de entrada/líneas de orden cross-docking. Esto significa que, para una línea de orden de entrada con las correspondientes líneas de orden cross-docking, las inspecciones de entrada se efectuarán si se requieren inspecciones de entrada y/o salida. Ubicar/Confirmar nota de almacenamiento Las mercancías se trasladan a la ubicación sugerida. Si se trata de una ubicación de expedición, se ha efectuado el cross-docking de las mercancías. Se aumentará la Cantidad real Cantidad real en cross-docking de la línea de orden cross-docking. Cuando se efectúa cross-docking, se omite completamente el procedimiento de sugerencia de salida. Expedición Una vez ubicadas las mercancías, se crean expediciones y líneas de expedición. A partir de aquí, se pueden expedir las mercancías. La orden cross-docking recibe el estatus Cerrado cuando la línea de orden de salida recibe el estatus Expedido. Si no se ha efectuado ninguna operación cross-docking, la orden cross-docking recibirá el estatus Cancelado. Configuración de cross-docking Las configuraciones de la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000) se utilizan como valores predeterminados para las correspondientes configuraciones de la sesión Almacén (whwmd2100s000). A su vez, las configuraciones de la sesión Almacén (whwmd2100s000) se utilizan como valores predeterminados para las correspondientes configuraciones de la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000). Puesto que ERP LN sólo tiene en cuenta las configuraciones específicas de artículo de almacén, los usuarios pueden anular fácilmente las configuraciones generales según sea necesario. Importante Para utilizar cross-docking dinámico en el nivel de artículo de almacén (sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000), casilla de verificación Cross-docking dinámico), primero se deben seleccionar las correspondientes casillas de verificación en las sesiones Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000) y Almacén (whwmd2100s000). Restricciones de cross-docking Utilice la sesión Definiciones de restricción cross-dock (whinh6150m000) para definir definiciones de restricción de cross-docking. Prioridades de cross-docking o reglas de prioridad de planificación Utilice la sesión Definiciones de prioridad (whinh6120m000) para definir las definiciones de prioridad de orden cross-docking o las reglas de prioridad de planificación. Temas relacionados Prioridad de orden cross-docking Restricciones de cross-docking Estatus de orden cross-docking Estatus de línea de orden cross-docking Intervalo de tiempo de cross-docking Suministro directo de material (DMS) Cross-docking dinámico Forzar rango cross-docking Impacto de la configuración de cross-docking Reglas de prioridad de planificación ¿Qué pasa si...? Solución de problemas |