| # Procesar cambios de estructura de ingeniería (tiedm3205m000) Utilice esta sesión para generar estructuras de ingeniería de nivel único para las revisiones generadas o modificadas por MBC. Las estructuras de ingeniería de nivel único se basan en los artículos-I de la sesión Artículo de ingeniería por MBC (tiedm3122m000) y en las líneas de orden de la sesión Acción de MBC (tiedm3120m000). Límites del uso de esta sesión Las estructuras de ingeniería sólo pueden ser modificadas con esta sesión si se cumplen las condiciones siguientes: El estatus de la orden es Aprobado por ingeniería. Se han generado artículos-I mediante la sesión Generar artículos de ingeniería por MBC (tiedm3201m000) o se han modificado mediante la sesión Artículo de ingeniería por MBC (tiedm3122m000) para el MBC actual. Las revisiones Los cambios resultantes de los MBC se basan en la revisión más reciente. Si esta revisión: Está vinculada a una orden, el estatus de la orden MBC debe ser Aprobado por ingeniería. No está vinculada a un MBC pero se ha definido manualmente en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000), las líneas de estructura de ingeniería deben existir en la sesión Estructura de ingeniería (tiedm1110m000) para dicha revisión. Es diferente de la revisión del campo Revisión anterior en la sesión Artículo de ingeniería por MBC (tiedm3122m000), se sobrescribirá Revisión anterior con la revisión en la que se basa el cambio. Proceso de cambios en la estructura de ingeniería Las estructuras de ingeniería de nivel único se cambian en dos pasos: La revisión anterior del artículo-I de la estructura de ingeniería se copia a la nueva revisión. (Consulte los campos Revisión anterior y Revisión nueva en la sesión Artículo de ingeniería por MBC (tiedm3122m000)). Las acciones que ha indicado en la sesión Acción de MBC (tiedm3120m000) se ejecutan en la nueva estructura de ingeniería. Después de cambiar las estructuras de ingeniería, ERP LN lleva a cabo las siguientes acciones: El estatus de la orden se convierte en Aprobado por fabricación. Las revisiones generadas por el MBC se lanzan automáticamente (o manualmente en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000)). El lanzamiento automático no es posible para un artículo-I que no tiene relación con artículos. Si es aplicable, se cumplimentan los campos Número de unidades, Longitud, Ancho y Cantidad neta en la sesión Estructura de ingeniería (tiedm1110m000). Temas relacionados Cálculo de cantidad neta Resumen de gestión de datos de ingeniería Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático Finalización de datos de ingeniería Número de MBC Especifique un rango de MBC, cuyos cambios en las estructuras de ingeniería desee procesar. Temas relacionados Usar los campos De y A Número MBC Especifique un rango de MBC, cuyos cambios en las estructuras de ingeniería desee procesar. Temas relacionados Usar los campos De y A Aprobar nuevas revisiones para ingeniería Si esta casilla de verificación está seleccionada, el estatus de las nuevas revisiones se establece automáticamente en Aprobado por ingeniería una vez generadas sus estructuras de ingeniería. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe aprobar las revisiones utilizando la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000). |