| # Códigos postales por ruta estándar (fmlbd0151m000) Utilice esta sesión para ver y mantener códigos postales para rutas estándar. Para cada ruta estándar, los códigos postales se organizan en rangos por país. Un rango consta de los elementos siguientes: Número de secuencia País Un rango de códigos postales de ese país Dirección de referencia La Secuencia en ruta determina el orden en que el transportista visita los rangos. Para definir un rango, especifique el primer código postal del rango en el campo De código postal y el último código postal del rango en el campo A código postal. El transportista puede recoger o entregar las mercancías en las direcciones del rango. La Dirección de referencia es la dirección más importante del rango. Normalmente, se trata de un punto de pooling o de carga desagregada. Tenga en cuenta que una ruta estándar puede ser un trayecto de una planificación de ruta. Ejemplo Para definir una ruta estándar de Ámsterdam a París vía Bruselas (AMS - PAR), necesita tres rangos: Nº de secuencia 1; Países Bajos; código postal de 1000AA a 1199ZZ; dirección de ref.: Ámsterdam, punto de pooling. Nº de secuencia 2; Bélgica; código postal de 1000 a 1100; dirección de ref.: Bruselas, punto de pooling/de carga desagregada. Nº de secuencia 3; Francia; código postal de 92974 a 92984; dirección de ref.: París, punto de carga desagregada. Temas relacionados Uso de rutas estándar Uso de planificaciones de ruta Métodos de planificación País El país en que se origina el rango de códigos postales de la ruta estándar. El transportista puede visitar las direcciones del rango de códigos postales para recoger o entregar las mercancías. Ruta estándar La ruta estándar para la que se mantienen los códigos postales. De código postal El primer código postal del rango de códigos postales de la ruta estándar actual. El transportista puede visitar las direcciones del rango de códigos postales para recoger o entregar las mercancías. A código postal El último código postal del rango de códigos postales de la ruta estándar actual. El transportista puede visitar las direcciones del rango de códigos postales para recoger o entregar las mercancías. Secuencia en ruta El número de secuencia del rango de códigos postales. El número de secuencia determina el orden en que el transportista visita los rangos. Dirección de referencia La Dirección de referencia es la dirección más importante del rango de códigos postales. Normalmente, se trata de un punto de pooling o de carga desagregada. |