| # Cross-docking dinámico En ERP LN, el cross-docking dinámico permite a los usuarios crear órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking a propósito para cada caso. Los cambios de las órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking, incluida la cancelación, pueden efectuarse en varios momentos del proceso cross-docking. ERP LN también puede crear órdenes cross-docking y/o líneas de orden cross-docking automáticamente. Sistema pull El cross-docking dinámico admite un sistema pull. El proceso cross-docking se inicia al crear una orden cross-docking para una línea de orden de salida. Para esta orden cross-docking, pueden crearse líneas de orden cross-docking. Fundamentalmente, las líneas de orden cross-docking son líneas de orden de entrada. La línea de orden de salida sirve de orden cross-docking, mientras que las líneas de orden de entrada sirven de líneas de orden cross-docking. Las líneas de orden de salida y las líneas de orden de entrada se vinculan unas a otras mediante la creación de órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking. De este modo, el cross-docking se inicia desde la línea de orden de salida y las mercancías se retiran de la ubicación de recepción y se colocan en la ubicación de expedición. Los usuarios también pueden iniciar el cross-docking desde la línea de recepción o la línea de orden de entrada. No obstante, se necesita una orden cross-docking/línea de orden de salida a la cual poder vincular la línea de orden de entrada. Escenarios especiales Una sola línea de orden de entrada puede ejecutar varias órdenes cross-docking; es decir, para una única línea de orden de entrada pueden crearse varias líneas de orden de entrada para varias órdenes cross-docking. ( Ejemplo 1) Varias líneas de orden de entrada pueden ejecutar una misma orden cross-docking. ( Ejemplo 2) Ejemplo 1 Línea de orden de venta A, 100 bultos; línea de orden de venta B, 75 bultos; orden de compra prevista C, 200 bultos. Para la orden de venta A, cree una orden cross-docking núm. 1 con una línea de orden cross-docking para 100 bultos correspondiente a la orden de compra C. Para la orden de venta B, cree una orden cross-docking núm. 2 con una línea de orden cross-docking para 75 bultos, también correspondiente a la orden de compra C.
Orden de venta | bultos | Orden cross-docking | Línea de orden cross-docking | bultos | Orden de compra | bultos
A | 100 | #1 | #11 | 100 | Confirmado | 200
B | 75 | #2 | #21 | 75 | Confirmado | 200
Con los 25 bultos restantes no se efectuará cross-docking. Ejemplo 2 Línea de orden de venta A, 100 bultos; órdenes de compra previstas B, C y D, 40 bultos cada una. Para la orden de venta A, cree una sola orden cross-docking de 100 bultos, con dos líneas de orden cross-docking de 40 bultos cada una y una línea de orden cross-docking de 20 bultos.
Orden de venta | bultos | Orden cross-docking | bultos | Línea de orden cross-docking | bultos | Orden de compra | bultos
A | 100 | #1 | 100 | #11 | 40 | B | 40
|  |  |  | #12 | 40 | Confirmado | 40
|  |  |  | #13 | 20 | D | 40
Los 20 bultos restantes pueden vincularse a otra orden cross-docking o bien no se someterán a cross-docking. Temas relacionados Cross-docking dinámico con exceso de stock Prioridad de orden cross-docking Restricciones de cross-docking Estatus de orden cross-docking Estatus de línea de orden cross-docking Proceso de cross-docking Intervalo de tiempo de cross-docking Suministro directo de material (DMS) Forzar rango cross-docking Impacto de la configuración de cross-docking Reglas de prioridad de planificación ¿Qué pasa si...? |