| # Calcular ATP acumulada En la sesión Plan maestro de artículo (cprmp2101m000), hay varios campos que proporcionan información de la cantidad del artículo que todavía hay disponible en un determinado momento: Stock proyectado Disponible comprometible ATP acumulada El stock proyectado muestra el nivel de stock tal como se prevé según el stock anterior, la demanda prevista y el suministro planificado (consulte también Calcular el stock proyectado). El disponible comprometible (ATP) es un indicador de la disponibilidad de stock especialmente pensado para el proceso de aceptación de órdenes. En la sesión Plan maestro de artículo (cprmp2101m000), se muestra la ATP en dos formatos: La ATP para un período de planificación La ATP acumulada Calcular ATP acumulada La ATP acumulada de un período de planificación indica la cantidad del artículo que puede continuar comprometiendo para entregar a un cliente en ese período de planificación. La ATP acumulada difiere de la ATP en varios aspectos: La ATP acumulada también tiene en cuenta la ATP (acumulada) del período anterior. La ATP acumulada puede pasar a ser negativa. La ATP acumulada se corrige para deficiencias de suministro en el futuro (es decir, períodos de planificación en los que la demanda real supera el suministro planificado). En cierto modo, el cálculo de la ATP acumulada es similar al cálculo del stock proyectado. Sin embargo, existen algunas diferencias clave: El cálculo de la ATP acumulada sólo considera la demanda real, mientras que el cálculo del stock proyectado también usa la previsión de demanda no consumida. La ATP acumulada se corrige para futuras caídas (en los períodos en que la demanda real es más alta que el suministro planificado), mientras que el stock proyectado no se corrige. El cálculo de la ATP acumulada se puede describir como un procedimiento de dos fases: Calcular un valor de ATP acumulada (sin corregir). Corregir la ATP acumulada para futuras deficiencias de cantidad. En la primera fase, se calcula una ATP acumulada (sin corregir) para el período de planificación actual y cada período posterior del horizonte CTP de la forma siguiente:
    ATP acumulada del período anterior + suministro total planificado - demanda real total
Nota Para el período de planificación actual, no existe ATP acumulada anterior. En su lugar, se usa el stock físico. En la segunda fase, la ATP acumulada calculada para los diversos períodos de planificación se corrige para deficiencias futuras (períodos en los que la demanda real supera el suministro planificado). Esto se realiza del modo siguiente: Para cada período de planificación, la ATP acumulada se iguala con el valor de la ATP acumulada (sin corregir) más bajo que se produce en el futuro. Esta corrección mejora la efectividad de la ATP acumulada como herramienta de compromiso de orden, porque la hace capaz de captar las deficiencias futuras. El resultado de la corrección es que la ATP acumulada no cae a lo largo del tiempo; aumenta o se mantiene constante. Ejemplo Este ejemplo supone que no es necesario realizar reservas de CTP de componente. Período de planificación actual = 3 Stock físico = 10
Período de planificación | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
(Suministro planificado - demanda real) | 10 | 30 | 0 | -60 | 0 | 40 | 0 | -10
ATP | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
ATP acumulada (sin corregir) | 20 | 50 | 50 | -10 | -10 | 30 | 30 | 20
ATP acumulada (corregida) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 20 | 20 | 20
En este caso, el valor del período 10 se vuelve a copiar en los períodos 9 y 8, de manera que parte del exceso de suministro del período 8 se reserva para compensar la deficiencia del período 10. Además, el valor negativo del período 6 se vuelve a copiar en todos los períodos anteriores. Esto sirve para indicar que el exceso de suministro disponible en esos períodos no se debe comprometer para clientes, sino reservarse para compensar (parte de) la deficiencia del período 6. Temas relacionados Tipos de comprobaciones ATP y CTP ATP de artículo Calcular el stock proyectado Reservas de CTP de componente ATP por canal |