| # Historia de líneas de orden de inspección (qmptc3506m000) Utilice esta sesión para consultar las líneas de orden para una orden de inspección específica que se había realizado anteriormente. Los detalles de la línea de orden se pueden ver en la sesión de detalles. Temas relacionados Inspecciones estándar Orden de inspección Una orden que se utiliza para estructurar la inspección de productos comprados, fabricados o vendidos. Número de línea El número de línea que identifica la línea de orden de inspección. Aspecto Una parte de un artículo. Por ejemplo, un tornillo puede tener los aspectos cabeza y rosca. Un aspecto puede tener una o más características. Por ejemplo, una cabeza puede tener diámetro y longitud, y una rosca puede tener diámetro y color. Característica Una referencia a una cualidad particular o rasgo distintivo de un artículo o de una parte/componente de un artículo. Por ejemplo, diámetro, longitud, peso. Tipo de característica El tipo de valor medido. Unidad de característica La unidad en que se expresa la característica de un artículo, por ejemplo, metros, kilogramos. Nota Si especifica Fracción o Entero en el campo Tipo de característica, es obligatorio cumplimentar el campo Unidad de característica. Si especifica Opción puede dejar el campo Unidad de característica vacío. Característica para algoritmo Si esta casilla de verificación está seleccionada, la característica se utiliza como variable o constante en el algoritmo de otra característica. Conjunto de opciones Un grupo de valores posibles de una característica. Por cada valor (opción) se puede indicar si es aceptable o no. Las opciones azul y rojo forman un conjunto de opciones. Ejemplo
Característica | valor de pH
Probar | prueba de tornasol
Opciones | azul = aceptable
rojo = no aceptable
Método El tipo de valor de característica o el modo en que éste se calcula. Algoritmo Una expresión utilizada para calcular una característica mediante otras variables o características fijas. Nota Sólo puede especificar datos en el campo Algoritmo si ha especificado Algoritmo en el campo Método. Especifique el nombre del algoritmo que se utiliza para calcular la característica. Fecha de inicio real La fecha en la que se especifican los primeros datos para la línea de orden de inspección. Esta fecha se actualiza en la sesión Datos de prueba de la muestra (qmptc1115m000) y en la sesión Datos de prueba de la muestra por número de serie (qmptc1116m000), y no puede modificarse. Fecha de finalización real La fecha en que la inspección se notifica como terminada. Esta fecha se actualiza en la sesión Terminar/procesar órdenes de inspección (qmptc1202m000) y no puede modificarse. Prueba El examen o la comprobación que se efectúa en una característica. Puede vincular una o más pruebas a una característica. Zona de prueba La ubicación física donde tienen lugar las pruebas. Prueba destructiva Si esta casilla de verificación está seleccionada, la prueba es destructiva y el artículo no puede utilizarse una vez que ésta se ha realizado. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la prueba no es destructiva y el artículo puede utilizarse una vez que ésta se ha realizado. Tipo de resultado El tipo de resultado notificado al usuario. Unidad de prueba La unidad que se aplica a la prueba. Por ejemplo, metro, litro o kilogramo. Nota La unidad de característica es el valor predeterminado. La unidad de prueba y la unidad de característica deben tener la misma magnitud física. Estándar de prueba El estándar que suele utilizarse para la prueba. Por ejemplo, un estándar DIN. Especialización Los conocimientos técnicos o la experiencia que un ingeniero necesita para llevar a cabo sus actividades. Por ejemplo, conocimientos de electricidad, del equipamiento específico, etc. Empleado La persona que realiza la prueba sobre esta característica. Instrumento El instrumento predeterminado utilizado para medir la característica. Valor de característica fija El valor de una constante (que es una característica fija) que se utiliza en algoritmos. Por ejemplo: Característica Gravedad Valor de característica fija 13,4 Nota Esto sólo es aplicable si el campo Método está configurado como Fijo. Si el campo Tipo de característica está configurado como Entero el valor de característica fijo se redondea al número entero más próximo.
Ejemplo
Entrada de usuario | Valor redondeado
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Estándar de característica El estándar que suele utilizarse para características. Éste es un campo informativo. Por ejemplo, un estándar DIN o un estándar ISO. Valor normalizado El valor normalizado es la calidad deseada para esta característica, expresado en la unidad de la característica. Nota Este campo no es aplicable si se especifica Fijo en el campo Método u Opción en el campo Tipo de característica. Valor normalizado El valor normalizado es la calidad deseada para esta característica, expresado en la unidad de la característica. Nota Este campo no es aplicable si se especifica Fijo en el campo Método u Opción en el campo Tipo de característica. Límite superior El valor de característica superior, expresado en la unidad de la característica, en que la calidad es aceptable. Nota El campo Límite superior debe ser mayor o igual que el valor que aparece en el campo Valor normalizado. Límite superior La magnitud física con la que se gestiona un artículo o una mercancía. Por ejemplo, una cantidad de madera se puede expresar como una longitud mediante la unidad de metro o como un volumen mediante la unidad de metro cúbico. Límite inferior El valor de característica inferior, expresado en la unidad de la característica, en que la calidad es aceptable. Nota El campo Límite inferior debe ser inferior o igual que el valor que aparece en el campo Valor normalizado. Límite inferior Escriba el valor de característica inferior en que la calidad es aceptable, expresado en la unidad de característica. Nota El campo Límite inferior debe ser inferior o igual que el valor que aparece en el campo Valor normalizado. |