| # Définition de classes et caractéristiques de configuration L'utilisation de la fonctionnalité d'optimisation de la préparation pour planifier les ordres de fabrication ERP LN associés à des articles standard ou spécifiques permet de réduire le temps de préparation. Procédure Pour utiliser cette fonctionnalité avec des articles standard ERP LN, suivez la procédure ci-après afin de lier les classes de configuration et les états de configuration aux opérations de gamme de l'article standard : Définissez des classes de configuration dans la session Classes de configuration (tcmcs0185m000). Définissez des caractéristiques de configuration dans la session Etats de configuration (tcmcs0186m000). Dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000), vous pouvez lancer la session Classes et états de configuration par opération de gamme (tirou1104m000) pour lier les classes et caractéristiques de configuration aux opérations portant sur un article standard. Une fois les ordres de fabrication générés, vous pouvez utiliser la session Classes et états de configuration par opération (tisfc0133m000) pour vérifier et modifier les classes et caractéristiques de configuration liées aux opérations d'un ordre de fabrication donné. Un planificateur de l'atelier peut utiliser les informations de cette session pour générer des blocs d'ordres ou regrouper manuellement les ordres de fabrication sur la base des opérations dotées d'un état (ou caractéristique) de configuration spécifique. Cela permet d'exécuter successivement une opération sur les ordres de fabrication du groupe Il est ainsi possible de réduire le temps de préparation de la machine. Articles spécifiques Pour la conversion des caractéristiques de produit définies dans le module Configuration du produit en classes et états de configuration, reportez-vous à la rubrique Définition de classes et états de configuration pour des caractéristiques produits. Séquence de planification Si vous définissez des classes et des états de configuration pour la fonctionnalité de planification des blocs d'ordres, vous devez saisir une séquence de planification pour chaque état de configuration. ERP LN trie les blocs d'ordres en fonction de la séquence de planification associée. Pour définir une séquence, saisissez une valeur numérique dans le champ Séquence planification de la session Etats de configuration (tcmcs0186m000). Rubriques liées Généralités sur les classes et caractéristiques de configuration dans ERP LN Planification des blocs d'ordres Définition de classes et états de configuration pour des caractéristiques produits |