| # Coûts horaires estimés et réels (ticst0502m000) Cette session permet d'afficher et de comparer les coûts horaires estimés et les coûts horaires réels de l'ordre de fabrication. Les coûts horaires réels sont imputés et traités dans l'application Données du personnel. Si le champ Traiter les heures avec de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000) contient la valeur Taux opératoires estimés, les coûts horaires sont calculés à l'aide du taux opératoire et de l'élément de prix de revient définis dans le module Calcul du prix de revient. Si le champ Traiter les heures avec de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000) contient la valeur Taux réels main-d'oeuvre et machines, les coûts horaires sont calculés à l'aide des taux et des éléments de prix de revient extraits des données machines de la session Machines (tirou0102m000), ainsi que des données employés de la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Les coûts horaires sont désagrégés en coûts de main-d'oeuvre, en coûts machines et en coûts indirects. Pour l'imputation des coûts indirects, ERP LN vérifie le paramètre Couvrir les coûts indirects du département Employés dans la session Paramètres Données du personnel (BP) (bpmdm0100m000). Les imputations sont générées lors du traitement des relevés d'heures. Le nombre d'heures est : saisi manuellement, généré par post-consommation, saisi via l'enregistrement direct des heures. Les coûts opératoires sont imputés au service de traitement des ordres ou à l'unité d'entreprise du centre de charge. Les imputations de coûts opératoires sont réalisées pour l'origine de l'écriture/les écritures financières suivantes : fabrication coûts opératoires Les heures sont imputées en fonction des éléments de prix de revient détaillés définis dans les taux opératoires. Les écarts de prix et de rendement sont calculés en fonction de ces mêmes éléments. Remarque Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez rechercher et sélectionner qu'un seul enregistrement. Rubriques liées Planification et calcul des ordres Imputations des ordres de fabrication Utilisation d'une session de vue générale Procédure de relevé des heures Ordre de fabrication Ordre destiné à fabriquer une quantité définie d'un article pour une date de livraison donnée. Ordre de fabrication Statut de l'ordre de fabrication. Projet Projet pour lequel l'ordre de fabrication est prévu. Si le champ est vide, le produit de l'ordre de fabrication est un article anonyme. Rubriques liées Origine des ordres de fabrication Article Article produit qui est mentionné dans l'ordre de fabrication. Quantité d'ordre Quantité d'ordre à produire. Quantité d'ordre Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Opération Une des séries d'étapes d'une gamme, qui sont exécutées successivement pour fabriquer un article. Les données suivantes sont collectées au cours d'une opération de gamme : Tâche. Exemple : sciage. Machine utilisée pour exécuter la tâche (facultatif). Exemple : scie. Lieu d'exécution de la tâche (centre de charge). Exemple : scierie. Nombre d'employés nécessaires à l'exécution de la tâche. Ces données sont utilisées pour calculer les délais des ordres, planifier les ordres de fabrication et calculer les prix de revient. Centre de charge Sous-département du département de maintenance responsable de l'exécution d'un ordre de travail. Tâche Activité consistant à fabriquer ou à réparer un article. Exemple : sciage, perçage ou peinture. Une tâche est exécutée dans un centre de charge et peut être liée à une machine. Heures MO estimées Nombre d'heures de main-d'oeuvre jugé nécessaire pour effectuer l'opération. Ce nombre est calculé à partir de la gamme article. Machine Nombre d'heures machines jugé nécessaire pour effectuer l'opération. Ce nombre est calculé à partir de la gamme article. Heures MO consommées Heures de main-d'oeuvre réelles imputées et traitées dans Données du personnel. Heures machines consommées Heures machines réelles imputées et traitées dans Données du personnel. Centre d'étab. de PR Centre de charge qui, associé à un centre de charge de planification, permet de calculer les coûts unitaires des produits finis, des transferts d'en-cours et des résultats de production. Les écritures financières liées aux ordres de fabrication sont ensuite imputées au centre de charge d'établissement des coûts de revient. La relation entre un centre de charge d'établissement des coûts de revient et un centre de charge de planification permet de replanifier les opérations des ordres de fabrication. Vous pouvez, le cas échéant, changer le centre de charge utilisé pour exécuter une opération sans perturber la procédure d'établissement des coûts de revient. Analyse des heures réelles ERP LN désagrège les heures réelles en les ventilant par élément de prix de revient; il s'agit des heures réelles affichées dans la session Analyse des heures réelles (ticst0504m000). |