| # Valeurs possibles Echantillonnage continu Ce type d'échantillonnage, qui n'est employé qu'en cas de production de masse, sert à contrôler le traitement. Au bout d'un certains lapse de temps, un échantillon de taille égale à la taille de l'échantillon est prélevé. Une décision s'appuyant sur la qualité de l'échantillon est alors prise : soit poursuivre la fabrication, soit l'interrompre et prendre des mesures correctives. Pour ce type de test, vous devez renseigner les champs suivants : - Unité de fréquence - Quantité 100 Tous les articles sont contrôlés. La taille d'échantillon et la quantité d'ordre correspondent à la même valeur. Echantillonnage simple Un seul échantillon sur toute la quantité d'ordre est contrôlé. |