| # Plage horaire de transbordement Les lignes d'ordre de transbordement à générer doivent concerner les lignes d'ordre d'entrée en stock assorties d'une date de réception planifiée correspondant à la date de livraison planifiée de la ligne d'ordre de sortie de stock, en tenant compte du délai de transbordement qui sépare ces deux dates. Quand le délai de transbordement est soustrait de la date de livraison planifiée de la ligne d'ordre de sortie de stock, le résultat est la date de réception planifiée des lignes d'ordre d'entrée en stock qui peuvent, le cas échéant, être liées à un ordre de transbordement. Exprimée en secondes, la date de réception planifiée d'une ligne d'ordre d'entrée en stock ne correspond jamais exactement à la date de livraison planifiée d'une ligne d'ordre de sortie de stock. Par conséquent, les lignes d'ordre d'entrée en stock doivent être prises en compte avec une date de réception planifiée légèrement antérieure ou postérieure à la date calculée. A cet effet, vous pouvez indiquer des tolérances de temps minimum et maximum dans la session Génération ordres et lignes de transbordement (whinh6200m000), ce qui crée une plage horaire pour la date de réception planifiée. En conséquence, toutes les lignes d'ordre d'entrée en stock dont la date de réception planifiée figure dans cette plage horaire sont prises en compte pour la création de lignes d'ordre de transbordement. Si vous fixez les tolérances de temps minimum et maximum à zéro, ERP LN ignore la plage horaire. Exemple La figure suivante illustre le calcul d'un délai sans plage horaire. Explication Le délai de transbordement est planifié à rebours à partir de la date de livraison planifiée de l'ordre de transbordement (= ligne d'ordre de sortie de stock) afin d'obtenir la date de réception planifiée calculée. La ligne d'ordre d'entrée en stock qui est reçue à cette date/heure (une seule) est prise en compte pour la création de lignes d'ordre de transbordement. Exemple La figure suivante illustre le calcul d'un délai avec plage horaire. Explication La ligne verticale à gauche de la date de réception planifiée calculée indique la tolérance de temps minimum, tandis que la ligne verticale à droite de cette date indique la tolérance de temps maximum. Dans ce cas, d'autres lignes d'ordre d'entrée en stock sont également prises en compte pour la création de lignes d'ordre de transbordement. Certaines marchandises peuvent être reçues avant la date de réception calculée et d'autres après cette date : les marchandises qui sont reçues avant peuvent être transbordées et expédiées plus tôt, ou devront attendre à l'emplacement de réception ou de stockage temporaire avant d'être expédiées à la date de livraison planifiée ; les marchandises qui sont reçues après la date de réception calculée, tout en étant dans la plage horaire, seront aussi transbordées pour cet ordre de transbordement. Ces marchandises arrivent déjà trop tard pour être expédiées, mais il reste plus rapide de les transborder que de les entrer en stock et les sortir de stock. Les lignes d'ordre d'entrée en stock avec une date de réception planifiée tombant en dehors de la plage horaire ne sont pas prises en compte pour cet ordre e transbordement, mais peuvent l'être pour un autre. Cet autre ordre de transbordement correspond à une autre ligne d'ordre de sortie de stock dont la date de livraison planifiée peut être différente. Cela aboutit à une autre date de réception planifiée calculée et une plage horaire modifiée. L'ordre dans lequel les lignes d'ordre d'entrée en stock sont liées à un ordre de transbordement est le suivant : lignes d'ordre d'entrée en stock déjà reçues (la plage horaire n'est pas prise en compte) ; lignes d'ordre d'entrée en stock restantes. Ces lignes sont liées en fonction de leurs dates de réception planifiées. Les lignes d'ordre d'entrée en stock avec les dates de réception planifiées les plus anciennes sont liées en premier. Dans ce cas, la plage horaire est prise en compte. Remarque Votre secteur d'activité détermine la définition des tolérances de temps. Pour obtenir de meilleurs résultats, il est recommandé de procéder par tâtonnement. Les tolérances de temps peuvent être exprimées en heures ou en jours. Voir aussi Priorité des ordres de transbordement Restrictions de transbordement Transbordement dynamique Forcer la plage de transbordement Impact des paramètres de transbordement Règles de priorité de la planification Que se passe-t-il si... Dépannage |