| # Utilisation par combinaison critique d'options (tiasl3510m000) Cette session permet d’afficher le nombre d’ordres réels ainsi que le nombre maximum d’ordres sur une ligne d’assemblage à une date donnée, pour les options de combinaisons utilisées dans les règles d’assortiment de cette ligne. Pour plus d’informations, reportez-vous à la session Règles de ligne (tiasl1570m000). Vous pouvez afficher ces données sous forme graphique au moyen de la session Ligne d'assemblage - Utilisation des lignes - Diagramme (tiasl3700m000). Rubriques liées Utilisation d'un poste d'assemblage Ligne d'assemblage Ensemble de postes d'assemblage consécutifs dans lesquels les articles du programme de montage final (PMF) sont fabriqués. Les articles sont transmis d'un poste d'assemblage à l'autre et les opérations sont exécutées au niveau de chaque poste. Une ligne d'assemblage est subdivisée en segments de lignes séparés par des tampons. Une ligne d'assemblage peut être une ligne principale ou une ligne d'approvisionnement. Date Date de sortie de ligne planifiée pour les ordres. Combinaison d'options Combinaison spécifique d'options de produits (couleur ou style, par exemple) liée à un ordre d'assemblage. Chaque combinaison d'options comprend une seule option ou d'autres combinaisons d'options. Combinaison d'options Combinaison spécifique d'options de produits (couleur ou style, par exemple) liée à un ordre d'assemblage. Chaque combinaison d'options comprend une seule option ou d'autres combinaisons d'options. Nombre réel d'ordres Nombre d’ordres planifiés pour la combinaison d’options. Nombre maximum d'ordres Nombre maximum d’ordres possibles pour la combinaison d’options. Ce nombre est déterminé par les règles d’assortiment définies pour la combinaison dans la session Règles de ligne (tiasl1570m000). |