| # Concept de maintenance - Prestations prévues (tsspc1125m000) Cette session permet d'afficher la liste des prestations prévues pour la maintenance préventive d'un article. Les prestations prévues d'un article sont soit générées dans la session Génération d'un plan de maintenance (tsspc2200m000) (sur la base des prestations de référence répertoriées dans le concept de maintenance de l'article), soit entrées manuellement dans cette session. Article Code de l'article pour lequel les prestations de référence sont prévues. Classe d'utilisation Code de la classe d'utilisation de l'article. Classe d'utilisation Nom ou description de la classe d'utilisation. Prestation de réf. Code de la prestation de référence à exécuter sur l'article. Prestation de référence Nom ou description de la prestation de référence prévue pour l'article. Numéro de séquence Numéro qui différencie les prestations ayant le même code de référence mais dont les heures d'exécution sont différentes. Remarque Les prestations de référence affichées sont triées en fonction des groupes qui utilisent le même code de référence. Les groupes sont répertoriés par ordre alphabétique. Dans les groupes, l'ordre est déterminé par le numéro de séquence. Lorsque ERP LN génère des prestations prévues, il attribue des numéros de séquence élevés aux prestations dont les heures d'exécution sont plus tardives, de sorte que les prestations sont affichées chronologiquement dans leurs groupes. Lorsque vous ajoutez manuellement une prestation, il est conseillé d'indiquer un numéro de séquence qui affichera la prestation ainsi ajoutée dans l’ordre chronologique correct pour son groupe. Article fils Si une prestation prévue s'applique à l'article fils (constitutif) d'un article, alors le code de l'article fils est indiqué ici. Description Nom ou description de l'article. Cycle de maintenance Durée du cycle de maintenance de l'article. La valeur est définie dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000). Remarque Il est impossible de prévoir des prestations hors de la durée du cycle de maintenance ; la valeur des champs Nombre de doit donc être inférieure ou égale à la valeur affichée ici. Cycle de maintenance Unité de temps du cycle de maintenance. Années Permet de d’indiquer, avec les valeurs des champs Mois/semaines et Jours, à quel moment dans le cycle de maintenance de l'article la prestation prévue doit être exécutée. Remarque Le moment défini par ces champs doit se trouver dans les limites du cycle de maintenance. Années Unité années Mois/semaines Permet de d’indiquer, avec les valeurs des champs Années et Jours, à quel moment dans le cycle de maintenance de l'article la prestation prévue doit être exécutée. Remarque Le moment défini par ces champs doit se trouver dans les limites du cycle de maintenance. Si la durée du cycle de maintenance est égale ou supérieure à un mois, la valeur de ce champ indique le nombre de mois. Si la durée du cycle de maintenance est inférieure à un mois, la valeur de ce champ indique le nombre de semaines. Mois/semaines Unité mois ou semaines Jours Permet de d’indiquer, avec les valeurs des champs Années et Mois/semaines, à quel moment dans le cycle de maintenance de l'article la prestation prévue doit être exécutée. Remarque Le moment défini par ces champs doit se trouver dans les limites du cycle de maintenance. Jours Unité jours Période de tolérance Il est possible de modifier la date de début de la prestation, à moins que cette date ne se situe dans les limites de cette période. Période qui détermine que toutes les prestations de cette période peuvent être clustérisées. La période de tolérance peut être définie comme suit : prestation A | | prestation B | prestation C <*********> prestation A de la période de tolérance Ainsi, la prestation A et la prestation B peuvent être clustérisées. La prestation C ne peut pas être clustérisée. Période de tolérance Unités servant à exprimer la valeur de la période de tolérance. Valeur indépendante de prévision Valeur de la variable indépendante lorsque la prestation doit être exécutée. Il s'agit de la valeur prévue pour le moment où la variable dépendante atteint sa valeur de norme. Valeur indépendante de prévision Unité de mesure de la variable indépendante. Valeur dépendante de prévision Valeur de norme de la variable dépendante lorsque la prestation doit être exécutée sur l'article. Valeur dépendante de prévision Unité de mesure de la variable dépendante. Gamme principale Gamme principale utilisée pour générer la prestation. Gamme opératoire secondaire Gammes opératoires secondaires utilisées pour générer la prestation d'ordre de service. Rubriques liées Gammes principales et gammes opératoires secondaires N°1 Description de la gamme opératoire secondaire. Rubriques liées Gammes principales et gammes opératoires secondaires Lancer le fichier principal Ouvre le document principal associé. |