| # Repères topographiques par matière estimée (ticst0106m000) Cette session permet d'afficher et de gérer les repères topographiques liés à la matière estimée. Si un repère topographique est lié à une ligne de nomenclature, il est automatiquement affiché dans cette session lorsque qu'un ordre de fabrication SFC est généré. Vous pouvez ajouter des nouveaux repères topographiques à la matière estimée. Remarque Il est impossible de définir des repères topographiques pour des lignes de nomenclature d'articles fantômes. Rubriques liées Présentation des repères topographiques Procédure de liaison des repères topographiques dans la nomenclature Procédure de liaison des repères topographiques dans la nomenclature d'étude Repères topographiques et modification globale de nomenclature Ordre de fabrication Ordre destiné à fabriquer une quantité définie d'un article pour une date de livraison donnée. Position Numéro de position de la ligne de nomenclature. Repère topographique Indique l'emplacement de chaque composant d'un article, par exemple la position d'un composant électronique sur une carte de circuits imprimés. Les repères topographiques sont fréquemment utilisés en électronique et peuvent être générés à partir d'un poste de CAO. Rubriques liées Présentation des repères topographiques Description Description du repère topographique. Il peut s'agir, par exemple, d'un code indiquant l'emplacement auquel le composant article doit être monté. Quantité nette Nombre d'articles de la ligne des matières estimées auxquels le repère topographique s'applique. Un repère topographique peut s'appliquer à un ou plusieurs articles de la ligne de matières estimées. Rubriques liées Présentation des repères topographiques Procédure de liaison des repères topographiques dans la nomenclature Procédure de liaison des repères topographiques dans la nomenclature d'étude |