| # Fréquences d'amortissement (tffam7100m000) Cette session permet de gérer les fréquences d'amortissement. Les fréquences d'amortissement identifient le moment où l'amortissement doit être exécuté et enregistré pour les immobilisations et leurs livres associés. ERP LN applique les valeurs par défaut à tous les livres associés à une immobilisation au cours de la saisie de cette immobilisation et vérifie les fréquences chaque fois que vous exécutez l'amortissement. La première fréquence ajoutée est automatiquement sélectionnée comme valeur par défaut. Si vous modifiez ce paramétrage, la fréquence par défaut précédemment activée est désélectionnée. Vous ne pouvez pas supprimer la fréquence par défaut. Vous ne pouvez pas supprimer les fréquences d'amortissement si elles sont utilisées par une immobilisation. Vous pouvez supprimer une ou plusieurs fréquences d'amortissement non utilisées. Les fréquences d'amortissement sont fondées sur un calendrier. Ce calendrier est défini dans la session Périodes (tfgld0105m000). Seules les fréquences d'enregistrement Périodique et Annuelle sont compatibles avec les calendriers comprenant un nombre impair de périodes. Les calendriers comportant un nombre pair de périodes permettent la prise en charge des fréquences d'enregistrement Périodique, Semestrielle et Annuelle. Enfin, les calendriers dont le nombre de périodes divisé par quatre donne un nombre entier sont compatibles avec toutes les fréquences d'amortissement possibles. Le cas échéant, les fréquences d'amortissement indiquent les périodes de suspension d'amortissement pour une immobilisation et ses livres associés. ERP LN ne cumule pas d'amortissement pour les immobilisations et leurs livres associés sur les périodes de suspension. Pendant l'amortissement, ERP LN examine la date du dernier amortissement des livres d'immobilisation et la compare à la fréquence pour déterminer si un amortissement doit être enregistré sur les périodes sélectionnées et s'il doit être suspendu. Remarque Lorsqu'elles s'amortissent, les immobilisations soumises à un amortissement de groupe ADR ou MACRS ne sont pas concernées par les périodes de suspension. ERP LN amortit ces immobilisations sur chaque période, même si la fréquence indique une période de suspension. Rubriques liées Utilisation des fréquences d'amortissement Fréquence d'amortissement Précise la fréquence d'amortissement. Les fréquences d'amortissement indiquent quand l'amortissement doit être calculé et enregistré pour les immobilisations et leurs livres associés. Description Description ou nom du code Fréquence d'enregistrement Indique quand l'amortissement doit être enregistré pour chaque période. La fréquence d'enregistrement doit être compatible par le calendrier sélectionné. Cela signifie que la division du nombre de périodes du calendrier sélectionné par la fréquence d'enregistrement doit donner un nombre entier. |