| # Génération du plan (fmlbd0280m000) Cette session permet de créer des plans de chargement. La planification du transport est basée sur des ordres de transport. Pour planifier le transport d'un nombre donné de marchandises, vous devez sélectionner les ordres de transport et les lignes d'ordre de transport sur lesquels ces marchandises sont répertoriées, sélectionner les options de planification recommandées et démarrer le moteur de planification du transport. Vous obtenez ainsi un plan de chargement pour les ordres de transport et les lignes d'ordre de transport sélectionnés, constitué d'un certain nombre d'expéditions et de chargements. Rubriques liées Création de plans de chargement Utilisation des services des expéditions et des groupes de planification Regroupement des ordres de transport Procédure de création d'un chargement Méthodes de planification Ajouter au plan existant Si cette case est cochée, le plan de chargement est ajouté à un plan de chargement existant que vous pouvez sélectionner dans le champ Plan. La façon dont les ordres de transport sélectionnés sont ajoutés au plan de chargement sélectionné dépend de l'option sélectionnée dans le champ Replanification des ordres de transport. Plan Plan de chargement auquel les ordres de transport sélectionnés dans cette session doivent être ajoutés. Lignes d'ordre de transport à replanifier uniquement Si cette case est cochée, dans la plage d'ordres de transport sélectionnée, seules les lignes d'ordre de transport qui doivent être replanifiées sont ajoutées au plan existant. Rubriques liées Replanification séparée ou inclusion dans les ordres de transport planifiés Algorithme de planification Algorithme de planification utilisé pour créer un plan de chargement pour la plage d'ordres de transport sélectionnée. Rubriques liées Méthodes de planification Service des expéditions Le plan de chargement sera créé pour les ordres de transport affectés au service des expéditions sélectionné. Groupe de planification L'un des groupes de planification du Service des expéditions sélectionné dans le champ Service des expéditions. Les lignes d'ordre de transport du groupe de planification sélectionné seront utilisées pour créer le plan de chargement. Rubriques liées Création de plans de chargement Ordre de transport Commande de transport d'une quantité donnée de marchandises. Un ordre de transport comporte un en-tête et une ou plusieurs lignes. Un en-tête d'ordre de transport comporte des informations générales, telles que la date de livraison et les nom et adresse du client destinataire des marchandises figurant sur l'ordre de transport. Une ligne d'ordre de transport mentionne l'article à transporter ainsi que certains détails le concernant, par exemple sa quantité et ses dimensions. Numéro de ligne Numéro de la ligne d'ordre de transport. Numéro de ligne Numéro de la ligne d'ordre de transport. Statut Seuls les ordres de transport dont le statut est Prévu, Planifié ou Réel peuvent être sélectionnés pour la création du chargement. Date de chargement planifiée Date de chargement planifiée des ordres de transport. Replanification des ordres de transport Si des modifications sont apportées à l'en-tête d'ordre de transport ou aux données de ligne d'ordre de transport, les lignes d'ordre de transport doivent être replanifiées. La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Replanification des ordres de transport de la session Paramètres de planification du transport (fmlbd0100m000). Valeurs possibles Rubriques liées Replanification des ordres de transport réels modifiés Replanification séparée ou inclusion dans les ordres de transport planifiés Dates d'expédition planifiées basées sur L'intervalle de temps défini dans les plages horaires de chargement et de déchargement des ordres de transport peut être important. Cela peut engendrer des écarts considérables entre les dates de chargement et de déchargement planifiées pour l'expédition et les dates de chargement et de déchargement planifiées pour les ordres d'origine des ordres de transport. Vous pouvez utiliser les options suivantes pour définir les paramètres utilisés par le moteur de création de chargement pour calculer les dates de chargement et de déchargement planifiées pour les expéditions. Rubriques liées Utilisation des options de déterminant de date planifiée Critère de sélection du transporteur/LSP Le Critère de sélection du transporteur/LSP par défaut est défini dans la session Paramètres de planification du transport (fmlbd0100m000). Vous pouvez utiliser le Critère de sélection du transporteur/LSP par défaut ou sélectionner l'une des options disponibles. Default Route Selection Plan de chargement contrôlé par FM Si cette case est cochée, les modifications apportées par Magasin aux plans de chargement créés par Transport, sont vérifiées par Transport. Par exemple, si Magasin tente de déplacer vers un autre chargement une expédition créée par Transport, Transport effectue une vérification des éléments suivants : la capacité disponible du groupe de moyens de transport affecté au chargement, le type de transport du chargement, le code Regroupement du chargement. les groupes de planification des lignes d'ordre liées à l'expédition et au chargement. Le code Regroupement et le type de transport de l'expédition doivent correspondre à ceux du chargement. Les groupes de planification des lignes d'ordre liées à l'expédition et au chargement doivent aussi correspondre. Si cette case n'est pas cochée, Transport n'effectue pas ces vérifications. Les chargements et les expéditions créés par Transport et Magasin peuvent être consultés dans la session Chargements/expéditions planifiés (whinh4180m000). Etats Si cette case est cochée, un état du plan de chargement est généré. Autoriser moyen de transport dans plans multiples Si cette case est cochée, des moyens de transport individuels peuvent être programmés pour plusieurs plans de chargement dont le statut est Planifié. Rubriques liées Sélection d'un moyen de transport Calculer les coûts supplémentaires Si cette case est cochée, des frais supplémentaires sont calculés si des frais supplémentaires s'appliquent à l'un ou l'autre des ordres de transport de la plage sélectionnée. Rubriques liées Attribution de coûts supplémentaires Fichier journal de planification détaillé Si cette case est cochée, des informations supplémentaires relatives au processus de création du plan de chargement sont générées pendant la création du plan de chargement. Ces informations fournissent une vue plus détaillée du contenu de l'algorithme de planification utilisé et aident ainsi l'utilisateur à résoudre toute erreur présente dans le plan de chargement. Les informations sont affichées dans la session Journal planification (fmlbd0530m000). Sélection des périphériques par Périphérique de sortie utilisé pour imprimer ou afficher le ou les rapports. Périphérique par défaut Les rapports sont imprimés ou affichés par le périphérique de sortie par défaut indiqué à la session Périphériques par défaut par utilisateur (fmfmd1140m000). Périphérique spécifique Pour imprimer ou afficher les rapports, sélectionnez le périphérique de sortie dans la boîte de dialogue Sélection du périphérique (ttstpsplopen ) qui apparaît après le lancement du processus. Combinaison exé. cmdes et expéditions Combinaison exé. cmdes et expéditions Intervalle auquel ERP LN combine les lignes du plan d'exécution des commandes en une expédition unique. Plusieurs options de combinaison des lignes du plan d'exécution des commandes sont disponibles : : les commandes à exécuter sont combinées en une expédition pour la date d'expédition exacte ; sinon de nouvelles expéditions sont créées. : les commandes à exécuter prévues pour le même jour d'expédition (entre 0:00 heure et 24:00 heures) sont combinée en une expédition ; sinon de nouvelles expéditions sont créées. : toutes les commandes à exécuter avec une date d'expédition correspondant aux valeurs indiquées dans la plage de champs Date de chargement planifiée sont combinées. Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : Date de chargement planifiée dans cette session. : toutes les commandes à exécuter pour lesquelles la prochaine date d'expédition est comprise dans la plage de tolérance sont combinées. Par exemple, si l'exécution de commandes numéro 1 est à 10:00 heures et que la tolérance indiquée est de 2 heures, ERP LN combine toutes les exécutions de commandes se situant entre 8:00 heures et 12:00 heures. Une exécution de commandes à 13:00 heures est planifiée dans une autre expédition. Rubriques liées Intégration avec la Planification d'exécution des commandes Plans d'exécution des commandes - Intégration de l'application ICM (Inventory Control Manager) avec ERP LN Tolérances Intervalle de temps dont la date de début est la date d'expédition de la ligne du plan d'exécution des commandes à partir de laquelle les lignes de plan d'exécution sont combinées en une commande unique. Vous pouvez changer l'unité de temps qui apparaît dans ce champ en sélectionnant l'unité de mesure. Remarque Le champ n'est activé que si vous sélectionnez l'option Date d'expédition dans tolérance en fonction de laquelle les lignes de plan d'exécution sont combinées en une expédition unique. Rubriques liées Intégration avec la Planification d'exécution des commandes Plans d'exécution des commandes - Intégration de l'application ICM (Inventory Control Manager) avec ERP LN Tolérances Unité dans laquelle est exprimé l'intervalle de tolérance. Rubriques liées Intégration avec la Planification d'exécution des commandes Plans d'exécution des commandes - Intégration de l'application ICM (Inventory Control Manager) avec ERP LN |