| # Ordres de reprise Un ordre de reprise est un ordre de fabrication qui permet de réparer ou de mettre à niveau un article fabriqué ou acheté. Si vous créez un ordre de reprise pour un article, vous ne liez aucune opération à l'ordre, car vous ne connaissez pas les opérations requises pour réparer l'article. Le seul article inséré en tant que matière estimé pour l'ordre de reprise est l'article lui-même. Les opérations et les matières nécessaires à la réparation ou à la mise à niveau du produit fini doivent être insérées manuellement. Procédure d'un ordre de reprise Pour effectuer une reprise sur un article, procédez comme suit : Exécutez l'ordre de fabrication de l'article à reprendre et transférez les produits finis vers le magasin. Créez un ordre de fabrication pour l'article à reprendre dans la session Ordres de fabrication (tisfc0101s000) ou Ordre de fabrication (tisfc0101m100). Cochez la case Ordre de reprise pour transformer l'ordre de fabrication en ordre de reprise. Enregistrez l'ordre de reprise. Le produit fini apparaît alors en tant que ligne de matières estimées dans la session Ordre de fabrication (tisfc0101m100) dans l'onglet Lignes de matières estimées ou dans la session Matières estimées (ticst0101m000). Vous pouvez lier des lignes de matières supplémentaires, par exemple pour la matière qui a servi à réparer l'article dans l'ordre de reprise. Vous pouvez lier des opérations à l'ordre de reprise. Traitez l'ordre de reprise de la même façon qu'un ordre de fabrication. Rubriques liées Procédure d'ordre de reprise pour des numéros d'évolution Procédure d'ordre de reprise pour des articles sérialisés Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle |