| # Calcul des coûts opératoires (heures main-d'oeuvre et machine) ERP LN détermine les heures main-d'oeuvre et machine nécessaires pour calculer les coûts opératoires. Pour chaque opération trouvée dans la structure, ERP LN détermine le type de tâche. La formule appliquée par ERP LN pour calculer les heures de main-d'oeuvre dépend de la durée de l'opération. Si la durée de l'opération est fixe, ERP LN applique la formule suivante pour calculer les heures de main-d'oeuvre : Si la durée de l'opération est variable, ERP LN applique la formule suivante pour calculer les heures de main-d'oeuvre : La formule appliquée par ERP LN pour calculer les heures machine dépend de la durée de l'opération. Si la durée de l'opération est fixe, ERP LN applique la formule suivante pour calculer les heures machine : Si la durée de l'opération est variable, ERP LN applique la formule suivante pour calculer les heures machine : ERP LN détermine ensuite si le type de centre de charge est centre de charge principal, sous-centre de charge ou centre de charge de sous-traitance. Lorsqu'il s'agit d'un centre de charge principal ou d'un sous-centre de charge, les coûts sont calculés comme indiqué dans Calcul des coûts opératoires (main-d'oeuvre, machine, indirects). S'il s'agit d'un centre de sous-traitance, le calcul s'effectue comme indiqué dans Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières. Rubriques liées Calcul des coûts opératoires (main-d'oeuvre, machine, indirects) Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières |