| # Articles critiques Vous définissez un article comme critique quand il peut engendrer un goulet d'étranglement dans un processus de fabrication ; c'est le cas, par exemple, d'un article dont le temps de fabrication est particulièrement long ou incertain. Comment définir un article critique Créez un article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Vous pouvez également créer un article via le Récapitulatif de la gestion des données d'étude. Définissez-le en tant qu'article plan dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Vous pouvez accéder à la session Articles - Planification (cprpd1100m000) en utilisant la fonction Zoom depuis la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Un article doit être défini en tant qu'article plan avant de pouvoir être défini comme critique. Notez le niveau du plan de l'article plan. Vous devez employer le même niveau pour l'article critique. Dans la session Articles - Commande (tcibd2500m000), cochez la case Critique dans planification. Un article critique peut être soit fabriqué, soit acheté. Comment utiliser un article critique Pour définir des relations entre des articles plan et des articles critiques : utilisez la session Liste des matières critiques (cprpd3120m000) pour définir la structure de la relation. Cette structure est semblable à une Structure d'une nomenclature multiniveau. Générez la structure (c'est-à-dire la nomenclature critique) dans la session Génération liste des cap. critiq. ou liste matières critiq. (cprpd3220m000). Vous pouvez imprimer les relations que vous avez définies dans la session Impression de la liste des matières critiques (cprpd3420m000). Vous pouvez vous servir du plan directeur pour planifier les besoins des articles critiques. Rubriques liées Planification agrégée Plan directeur, vue générale Niveaux de plan et familles de produits |