| # Traitement des heures post-consommées ERP LN post-consomme les heures main-d'oeuvre et les heures machines des opérations pour lesquelles des quantités sont déclarées achevées. Pour plus de détails sur le calcul des heures imputées par post-consommation, voir la rubrique Calcul des heures prises en compte par post-consommation. Vous pouvez visualiser le résultat de la post-consommation des heures dans la session Coûts horaires estimés et réels (ticst0502m000). ERP LN ajoute les heures post-consommées aux heures réelles. ERP LN impute les heures main-d'oeuvre des salariés que vous avez désignés comme employés de post-consommation dans la session de détails Centres de charge (tirou0101m000). ERP LN utilise le type d'heure de main-d'oeuvre que vous avez spécifié dans la session Paramètres de contrôle d'assemblage (tiasc0100m000) ou la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). Une fois les relevés d'heures créés, ERP LN les traite immédiatement par l'intermédiaire de la session Traitement des heures et des dépenses (bptmm1203m000). ERP LN imprime aussi un état des résultats de la post-consommation des heures. Gestion de l'assemblage (ASC) Dans le module Contrôle d'assemblage, les heures sont toujours post-consommées. La post-consommation intervient quand un ordre de poste d'assemblage est déclaré achevé. Les conditions suivantes doivent être réunies : l'article produit doit être un article PMF; le centre de charge associé doit être un poste d'assemblage. Les heures peuvent être affichées dans Données du personnel. Rubriques liées Procédure de post-consommation Calcul des heures prises en compte par post-consommation Procédure de relevé des heures Post-consommation |