| # Concept de traitement parallèle Pour améliorer la vitesse de traitement, certaines planifications peuvent être exécutées en parallèle sur des processeurs multiples (UC). Pour ce faire, définissez ces sessions pour qu'elles s'exécutent dans des bshells multiples. Chaque bshell peut être exécuté sur sa propre UC. Cette section décrit le concept général. Pour des informations sur la configuration, reportez-vous à Configuration de traitement parallèle pour planification. Application du concept de traitement parallèle Les sessions pour lesquelles le traitement parallèle est disponible comprennent les sessions de planification suivantes : Génération de la planification des ordres (cprrp1210m000) Initialisation, glissement et mise à jour du scénario (cprpd4200m000) Génération des relations d'origine des besoins (cprrp0240m000) Génération de l'appro. planifié basé sur les prévisions (cpvmi1211m000) Remarque Le processus de transfert des ordres planifiés au niveau d’exécution doit utiliser un bshell uniquement. Distribution des articles sur les bshells Le processus de planification des ordres prend en considération le numéro de phase de l'article plan. La planification des articles plan du numéro de phase 1 ne peut pas démarrer avant que tous les articles plan du numéro de phase 0 soient planifiés, sinon, certaines demandes dépendantes risquent d'être manquantes au deuxième niveau. Si vous utilisez les bshells multiples, ERP LN exécute les étapes suivantes : ERP LN calcule de manière dynamique la charge optimale pour le bshell, mais le champ Charge par serveur de la session Paramètres de performances (cpcom0100m000) limite ce nombre à une valeur maximum, telle que 500 articles plan différents. ERP LN affecte au premier bshell un lot d'articles plan avec le numéro de phase 0. ERP LN affecte à un deuxième bshell un deuxième lot d'articles plan avec le numéro de phase 0, et ainsi de suite ; de cette façon, tous les articles plan avec le numéro de phase 0 sont répartis sur les bshells. Pour planifier les articles plan affectés, tous les bshells disponibles travaillent en parallèle. Lorsque tous les articles plan dont le numéro de phase est 0 ont été planifiés, ERP LN affecte aux bshells des lots d'articles plan avec le numéro de phase 1, suivi par les articles plan avec le numéro de phase 2, et ainsi de suite. Aspects relatifs aux performances Impact sur les performances du système : Oui Impact sur la croissance de la base de données : Sans objet Rubriques liées Configuration de traitement parallèle pour planification Traitement RRP, traitement parallèle Séquence de planification et numéros de phase |