| # Calcul centre goulet d'étranglement et cadence de production (tirou1201m000) Cette session permet de déterminer le centre goulet d'étranglement et sa cadence de production pour des gammes d'articles RPT et pour des gammes standard. L'un et l'autre s'affichent dans les champs Centre goulet d'étranglement et Cadence de production de la session Article - Gammes (tirou1101m000). La cadence de production est calculée en minutes ou en heures, selon la valeur du champ Unité de temps de cadence de production de la session Paramètres de gammes (tirou0100m000). Ce calcul peut être effectué pour une gamme standard et pour une gamme article. Dans le cas d'une gamme standard, il suffit de sélectionner les gammes. Dans le cas d'une gamme article, vous devez sélectionner les gammes et les articles. Le centre goulet d'étranglement et sa cadence de production peuvent être également déterminés à l'aide de l'option Calcul centre goulet d'étranglement dans la session Article - Gammes (tirou1101m000). Article fabriqué De Utilisation des champs De et A. Article fabriqué A Utilisation des champs De et A. Gamme Utilisation des champs De et A. Gamme Utilisation des champs De et A. Calculer Cliquez sur ce bouton pour calculer le centre goulet d'étranglement et sa cadence de production. |