| # Recalcul du temps de cycle lors de la modification du taux d'occupation main-d'oeuvre ou machine. Si vous souhaitez modifier le nombre de ressources d'une opération, changez la valeur du champ Man Occupation for Production ou du champ Taux d'occupation machine de la session Opérations de gammes (tirou1102m000) ou de la session Planification de la production (tisfc0110m000). Pour éviter que le changement des résultats de taux d'occupation main-d'oeuvre ou machine ne se traduisent par un changement des coûts de fabrication, cliquez sur Oui quand l'invite ERP LN vous demande si vous souhaitez recalculer le temps de cycle Dans ce cas, ERP LN effectue le calcul suivant : Taux d'occupation machine modifié
    nouveau temps de cycle =(ancien taux d'occupation machine / nouveau taux d'occupation machine) * ancien temps de cycle
    nouveau taux d'occupation main-d'oeuvre = (ancien taux d'occupation main-d'oeuvre * ancien temps de cycle) / nouveau temps de cycle
Exemple
Quantité | 10
Temps de cycle | 30 minutes
Préparation | 60 minutes
Taux d'occupation main-d'oeuvre | 4
Taux d'occupation machine | 2
Heures main-d'oeuvre courantes | 20 heures
Heures machines courantes | 12 heures
Changement du taux d'occupation machine de 2 à 3 Résultat du nouveau calcul Nouveau temps de cycle (2/3) * 30 = 20 minutes Nouveau taux d'occupation main-d'oeuvre : (4*30)/20 = 6 hommes Automatiquement mis à jour Heures main-d'oeuvre résultantes : 10 * 20 * 6 / 60 = 20 heures Heures machines résultantes : (3 * 60) / 60 + (10 * 20 * 3)/60 = 3 + 10 = 13 heures (l'heure ajoutée est l'heure supplémentaire de préparation de la troisième machine) Taux d'occupation main-d'oeuvre modifié
    nouveau temps de cycle =(ancien taux d'occupation main-d'oeuvre / nouveau taux d'occupation main-d'oeuvre) * ancien temps de cycle
    nouveau taux d'occupation machine = (ancien taux d'occupation machine * ancien temps de cycle) / nouveau temps de cycle
Exemple
Quantité | 10
Temps de cycle | 30 minutes
Préparation | 60 minutes
Taux d'occupation main-d'oeuvre | 1
Taux d'occupation machine | 1
Heures main-d'oeuvre courantes | 5 heures
Heures machines courantes | 6 heures
Changement du taux d'occupation main-d'oeuvre de 1 à 2 Résultat du nouveau calcul Nouveau temps de cycle (1/2) * 30 = 15 minutes Nouveau taux d'occupation machine : (1*30)/15 = 2 machines Automatiquement mis à jour Heures main-d'oeuvre résultantes : 10 * 15 * 2 / 60 = 5 heures Heures machines résultantes : (2 * 60) / 60 + (10 * 15 * 2)/60 = 2 +5 = 7 heures (l'heure ajoutée est l'heure supplémentaire de préparation de la seconde machine) |