| # Impression de l'utilisation des lignes (tiasl3400m000) Cette session permet d'imprimer un état des différences entre les ordres planifiés et la capacité maximale pour une plage de lignes d'assemblage et de dates de sortie de ligne. Vous avez la possibilité d'afficher le taux d'utilisation des combinaisons d'options sur lesquelles sont établies les règles. Rubriques liées Utilisation d'un poste d'assemblage Ligne d'assemblage Ensemble de postes d'assemblage consécutifs dans lesquels les articles du programme de montage final (PMF) sont fabriqués. Les articles sont transmis d'un poste d'assemblage à l'autre et les opérations sont exécutées au niveau de chaque poste. Une ligne d'assemblage est subdivisée en segments de lignes séparés par des tampons. Une ligne d'assemblage peut être une ligne principale ou une ligne d'approvisionnement. Imprimer le taux d'utilisation par combinaison d'options critique Si cette case est cochée, l'état indique le taux d'utilisation pour les combinaisons d'options sur lesquelles sont établies les règles. Le nombre maximal de combinaisons d'options est dérivé de règles. Rubriques liées Utilisation d'un poste d'assemblage Imprimer seulement les combinaisons d'options surchargées Cette case à cocher détermine si toutes les combinaisons d'options sont imprimées ou seulement celles qui sont en surcharge. Les combinaisons d'options en surcharge sont celles qui dépassent le nombre maximal autorisé. Imprimer Imprime les données que vous avez sélectionnées. |