| # Copie du plan (fmlbd0210m000) Cette session permet de copier un plan de chargement (la Source). Si vous copiez un plan de chargement, un nouveau plan de chargement est créé. Ce nouveau plan de chargement utilise la même structure de chargements et d'expéditions que la Source. Le premier numéro disponible du nouveau plan de chargement est affiché dans le champ Destination. Le premier numéro disponible est le numéro d'identification du nouveau plan de chargement. Source Plan de chargement à copier. Destination Identification du nouveau plan de chargement, qui est une copie de la Source. Plans copiés Si cette case est cochée, le plan de chargement copié sera imprimé. Texte du plan Si cette case est cochée, le texte du plan de chargement Source sera copié. Charger le texte Si cette case est cochée, les textes des chargements du plan de chargement Source seront copiés. Texte d'expédition Si cette case est cochée, les textes des expéditions du plan de chargement Source seront copiés. Texte de la ligne d'expédition Si cette case est cochée, les textes des lignes d'expédition du plan de chargement Source seront copiés. Rapport d'erreurs Si cette case est cochée, un rapport d'erreurs relatif à la copie du plan de chargement actuel sera imprimé. Sélection des périphériques par Périphérique de sortie utilisé pour imprimer ou afficher le ou les état(s). Périphérique par défaut Les états sont imprimés ou affichés par le périphérique de sortie par défaut indiqué dans la session Périphériques par défaut par utilisateur (fmfmd1140m000). Périphérique spécifique Pour imprimer ou afficher les états, sélectionnez le périphérique de sortie dans la boîte de dialogue Sélection du périphérique (ttstpsplopen ) qui apparaît une fois le processus lancé. |