| # Communication automatisée Déterminez quels réseaux bénéficieront de communications automatisées et fixez les intervalles appropriés. Vous pouvez définir autant de fréquences de connexion que vous le souhaitez. La fréquence de connexion détermine à quel moment la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) sera lancée. En fonction des fréquences définies, vous pouvez générer une liste d'heures de connexion pour chaque réseau. Vous n'avez pas besoin de mettre à jour la prochaine heure de connexion à l'aide de la session Heures de connexion par réseau (ecedi0125m000) car ERP peut calculer les heures de connexion à partir des données définies dans la session Fréquences de connexion par réseau (ecedi0122s000). La session Génération des heures de connexion par réseau (ecedi0225m000) génère des heures de connexion pour chaque réseau. Vous pouvez afficher ou modifier le résultat à l'aide de la session Heures de connexion par réseau (ecedi0125m000). Rubriques liées Gestionnaire d'échanges EDI Communication |