| # Moyen de transport disponible (fmlbd0460m100) Cette session permet d'imprimer les listes de Moyen de transport disponibles dans une plage de données sélectionnée et pendant une période spécifique. Si vous indiquez un chargement, ERP LN utilise les adresses du chargement pour contrôler les temps de déplacement avec d'autres chargements réels pour le Moyen de transport. L'état indique les Moyen de transport disponibles, les adresses de départ et les adresses d'arrivée du chargement réel suivant et du chargement réel précédent, de même que la date de début et la date de fin du chargement réel suivant et du chargement réel précédent. ERP LN vérifie si les Moyen de transport sont disponibles sur l'ensemble du délai saisi dans cette session. Si vous recherchez un trajet de plusieurs jours et que le Moyen de transport est indisponible la nuit d'après le calendrier réel, ERP LN ne trouve aucun Moyen de transport disponible. Rubriques liées Sélection d'un moyen de transport Recherche du chargement Chargement pour lequel les moyens de transport disponibles sont extraits et imprimés. Prise en compte de l'indisponibilité du calendrier réel Si cette case est cochée, le calendrier réel utilisé pour le Moyen de transport sert à déterminer sa disponibilité dans la plage de données et le délai sélectionnés. Le Si cette case n'est pas cochée, Moyen de transport est sélectionné malgré son indisponibilité à cause du calendrier réel, par exemple en raison d'une maintenance programmée ou en dehors des heures de bureau. Prise en compte des chargements planifiés Si cette case est cochée, les chargements planifiés auxquels est affecté le Moyen de transport dans le délai et la plage de données sélectionnés sont utilisés pour déterminer la disponibilité temporaire du Moyen de transport. Sélection des périphériques par Périphérique de sortie utilisé pour imprimer ou afficher le ou les état(s). Périphérique par défaut Les états sont imprimés ou affichés par le périphérique de sortie par défaut indiqué dans la session Périphériques par défaut par utilisateur (fmfmd1140m000). Périphérique spécifique Pour imprimer ou afficher les états, sélectionnez le périphérique de sortie dans la boîte de dialogue Sélection du périphérique (ttstpsplopen ) qui apparaît une fois le processus lancé. |