| # Stratégies de maintenance Stratégie de maintenance corrective (CM) Prestation de maintenance visant à réparer un article après l'identification d'un défaut. L'état technique requis pour l'article doit être restauré afin de garantir le fonctionnement correct de celui-ci. Cette stratégie est prise en charge par les modules suivants : Gestion des appels Gestion des ordres de service Gestion de la maintenance Gestion des réparations Maintenance périodique (P) Maintenance préventive qui s'effectue à intervalles réguliers ou durant certaines périodes de service. La fréquence de maintenance est exprimée en unités de temps. Valeur du compteur (CV) Maintenance préventive qui a lieu à intervalles réguliers. Cet intervalle est exprimé dans une unité associée à l'utilisation, par exemple, les heures de fonctionnement ou les kilomètres. La maintenance a réellement lieu lorsque la valeur de norme du compteur est atteinte. Il est possible de prévoir les date/heure correspondantes. Maintenance périodique (P) & valeur du compteur (CV) Vous pouvez utiliser conjointement la maintenance périodique et l'approche basée sur la valeur du compteur. La maintenance est effectuée chaque fois qu'une des deux conditions est remplie. La maintenance a lieu à des date/heure définies, sauf si une valeur de norme donnée est atteinte. Exemple Un véhicule peut bénéficier de deux révisions sous garantie: soit au bout de 10 000 Km, soit après 6 mois d'utilisation si les 10 000 Km n'ont pas encore été parcourus. Prestations prévues (PA) Cette méthode peut être comparée à celle qui utilise la valeur du compteur (CV). Les intervalles de maintenance sont basés sur la progression prévue de la valeur d'une quantité de mesure spécifique (variable dépendante) selon des données de mesure passées (données d'historique). Cette méthode optimise les intervalles de maintenance. Les données de mesure obtenues durant la maintenance peuvent être à nouveau envoyées vers les données d'historique. La prévision de maintenance est donc révisée en continu selon les dernières mesures effectuées. Contrôles (PI) Ensemble de mesures exécutées sur un article spécifique au cours d'un contrôle. La maintenance est requise lorsque la valeur mesurée de la variable dépendante de chaque type de mesure ne correspond pas à la valeur de norme. La maintenance est effectuée en fonction du résultat du contrôle. Chaque mesure peut engendrer une prestation différente. Les intervalles de contrôle peuvent être basés sur la progression attendue de la valeur d'une quantité de mesure spécifique (variable dépendante). Stratégie de maintenance préventive (PM) Toutes les prestations de maintenance exécutées avant le dysfonctionnement de l'objet. L'objectif est de conserver l'article dans l'état technique requis pour un fonctionnement correct. Le module Planification et concepts prend en charge cette approche. La maintenance préventive peut être de deux types : Maintenance selon l'utilisation Maintenance basée sur les conditions (CBM) Maintenance périodique (P) Maintenance préventive qui s'effectue à intervalles réguliers ou durant certaines périodes de service. La fréquence de maintenance est exprimée en unités de temps. Valeur du compteur (CV) Maintenance préventive qui a lieu à intervalles réguliers. Cet intervalle est exprimé dans une unité associée à l'utilisation (par exemple, heures de fonctionnement ou kilomètres). La maintenance a réellement lieu lorsque la valeur de norme du compteur est atteinte. Il est possible de prévoir les date/heure correspondantes. Maintenance périodique (P) & valeur du compteur (CV) Les stratégies de maintenance périodique & de valeur du compteur peuvent être utilisées conjointement. La maintenance est effectuée chaque fois qu'une des deux conditions est remplie. La maintenance a lieu à des date/heure définies, sauf si une valeur de norme donnée est atteinte. Exemple Un véhicule peut bénéficier de deux révisions sous garantie : soit au bout de 10 000 Km, soit après 6 mois d'utilisation si les 10 000 Km n'ont pas encore été parcourus. Prestations prévues (PA) Cette méthode peut être comparée à la valeur du compteur (CV). Les intervalles de maintenance sont basés sur la progression prévue de la valeur d'une quantité de mesure spécifique (variable dépendante) selon des données de mesure passées (données d'historique). Cette méthode optimise les intervalles de maintenance. Les données de mesure obtenues durant la maintenance peuvent être à nouveau envoyées vers les données d'historique. La prévision de maintenance est donc révisée en continu selon les dernières mesures effectuées. Contrôles (PI) Ensemble de mesures exécutées sur un article spécifique au cours d'un contrôle. La maintenance est requise lorsque la valeur mesurée de la variable dépendante de chaque type de mesure ne correspond pas à la valeur de norme. La maintenance est effectuée en fonction du résultat du contrôle. Chaque mesure peut engendrer une prestation différente. Les intervalles de contrôle peuvent être basés sur la progression attendue de la valeur d'une quantité de mesure spécifique (variable dépendante). Maintenance selon l'utilisation Maintenance préventive qui a lieu après une certaine période d'utilisation, indépendamment de la condition de l'article à ce moment. La maintenance selon l'utilisation peut être de trois types : Maintenance périodique (P) Valeur du compteur (CV) Maintenance périodique (P) & valeur du compteur (CV). Maintenance périodique (P) Maintenance préventive qui s'effectue à intervalles réguliers ou durant certaines périodes de service. La fréquence de maintenance est exprimée en unités de temps. Valeur du compteur (CV) Maintenance préventive qui a lieu à intervalles réguliers. Cet intervalle est exprimé dans une unité associée à l'utilisation (par exemple, heures de fonctionnement ou kilomètres). La maintenance a réellement lieu lorsque la valeur de norme du compteur est atteinte. Il est possible de prévoir les date/heure correspondantes. Maintenance périodique (P) & valeur du compteur (CV) Les stratégies de maintenance périodique & de valeur du compteur peuvent être utilisées conjointement. La maintenance est effectuée chaque fois qu'une des deux conditions est remplie. La maintenance a lieu à des date/heure définies, sauf si une valeur de norme donnée est atteinte. Exemple Un véhicule peut bénéficier de deux révisions sous garantie : soit au bout de 10 000 Km, soit après 6 mois d'utilisation si les 10 000 Km n'ont pas encore été parcourus. Prestations prévues (PA) Cette méthode peut être comparée à la valeur du compteur (CV). Les intervalles de maintenance sont basés sur la progression prévue de la valeur d'une quantité de mesure spécifique (variable dépendante) selon des données de mesure passées (données d'historique). Cette méthode optimise les intervalles de maintenance. Les données de mesure obtenues durant la maintenance peuvent être à nouveau envoyées vers les données d'historique. La prévision de maintenance est donc révisée en continu selon les dernières mesures effectuées. Contrôles (PI) Ensemble de mesures exécutées sur un article spécifique au cours d'un contrôle. La maintenance est requise lorsque la valeur mesurée de la variable dépendante de chaque type de mesure ne correspond pas à la valeur de norme. La maintenance est effectuée en fonction du résultat du contrôle. Chaque mesure peut engendrer une prestation différente. Les intervalles de contrôle peuvent être basés sur la progression attendue de la valeur d'une quantité de mesure spécifique (variable dépendante). Maintenance basée sur les conditions (CBM) Maintenance préventive qui a lieu si une mesure requise ne correspond plus à la valeur de norme spécifiée. Par exemple, si la pression d'huile d'un moteur est inférieure à la valeur x, une action de correction doit être effectuée. La maintenance basée sur les conditions peut être de deux types : Prestations prévues (PA) Contrôles (PI) Maintenance périodique (P) Maintenance préventive qui s'effectue à intervalles réguliers ou durant certaines périodes de service. La fréquence de maintenance est exprimée en unités de temps. Valeur du compteur (CV) Maintenance préventive qui a lieu à intervalles réguliers. Cet intervalle est exprimé dans une unité associée à l'utilisation (par exemple, heures de fonctionnement ou kilomètres). La maintenance a réellement lieu lorsque la valeur de norme du compteur est atteinte. Il est possible de prévoir les date/heure correspondantes. Maintenance périodique (P) & valeur du compteur (CV) Vous pouvez utiliser conjointement la stratégie de maintenance périodique et celle basée sur la valeur du compteur. La maintenance est effectuée chaque fois qu'une des deux conditions est remplie. La maintenance a lieu à des date/heure définies, sauf si une valeur de norme donnée est atteinte. Exemple Un véhicule peut bénéficier de deux révisions sous garantie : soit au bout de 10 000 Km, soit après 6 mois d'utilisation si les 10 000 Km n'ont pas encore été parcourus. Prestations prévues (PA) Cette méthode peut être comparée à la valeur du compteur (CV). Les intervalles de maintenance sont basés sur la progression prévue de la valeur d'une quantité de mesure spécifique (variable dépendante) selon des données de mesure passées (données d'historique). Cette méthode optimise les intervalles de maintenance. Les données de mesure obtenues durant la maintenance peuvent être à nouveau envoyées vers les données d'historique. La prévision de maintenance est donc révisée en continu selon les dernières mesures effectuées. Contrôles (PI) Ensemble de mesures exécutées sur un article spécifique au cours d'un contrôle. La maintenance est requise lorsque la valeur mesurée de la variable dépendante de chaque type de mesure ne correspond pas à la valeur de norme. La maintenance est effectuée en fonction du résultat du contrôle. Chaque mesure peut engendrer une prestation différente. Les intervalles de contrôle peuvent être basés sur la progression attendue de la valeur d'une quantité de mesure spécifique (variable dépendante). Rubriques liées Mesures |