| # Generazione degli ordini di assemblaggio Utilizzare la sessione Generazione ordini di assemblaggio (tiapl3201m000) per creare gli ordini di assemblaggio in Controllo assemblaggio per le varianti di prodotto presenti in Pianificazione assemblaggio. Gli ordini di assemblaggio verranno creati soltanto se vengono soddisfatti i seguenti criteri: Il campo Stato di assemblaggio visualizzato nella sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000) è impostato su Aperto. La casella di controllo Da eliminare della sessione di dettagli Varianti prodotto (tiapl3500m000) è deselezionata. La data specificata nel campo Data di uscita linea pianificata della sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000) rientra nella barriera temporale dell'ordine di assemblaggio della linea di assemblaggio finale. La barriera temporale dell'ordine di assemblaggio viene definita per linea di assemblaggio nella sessione di dettagli Linee di assemblaggio (tiasl1530m000). Il campo Stato struttura linea di assemblaggio, specificato per la linea finale e visualizzato nella sessione Linee di assemblaggio (tiasl1530m000), è impostato su Reso effettivo. L'articolo presenta le seguenti caratteristiche: È di tipo Generico. È un articolo Con numero di serie. È associato a dati di ordinazione. Il sistema di ordinazione articolo è FAS. Se si selezionano i dati presenti nella sessione corrente eseguendo lo zoom nelle sessioni correlate, sarà possibile selezionare soltanto le linee di assemblaggio, le varianti di prodotto e gli articoli generici che soddisfano questi criteri. La barriera temporale dell'ordine di assemblaggio e la data pianificata di uscita dalla linea non influiscono sulle selezioni che è possibile effettuare. La creazione di ordini di assemblaggio rappresenta un processo complesso perché è necessario combinare numerosi dati. È possibile schematizzare le fasi di tale processo nel modo seguente: Le strutture delle varianti di prodotto vengono generate in base alla selezione delle varianti di prodotto nella sessione corrente. Per una descrizione dettagliata di questo processo, vedere l'argomento della Guida relativo alla sessione Generazione strutture varianti prodotto (tiapl3210m000). La struttura della variante di prodotto viene generata soltanto se la casella di controllo Struttura variante prodotto esterna della sessione di dettagli Parametri Pianificazione assemblaggio (tiapl0500m000) è deselezionata. Se la casella di controllo è selezionata, in ERP LN verrà utilizzata automaticamente la struttura della variante di prodotto presente. La struttura della linea di assemblaggio viene inizializzata in Controllo assemblaggio. È necessario determinare la struttura della linea perché è necessario conoscere l'ordine di assemblaggio padre di ciascun ordine di assemblaggio di fornitura. La struttura della linea viene esaminata a partire dalla fine della linea di assemblaggio finale fino all'inizio delle linee di assemblaggio di fornitura. Durante l'esame della struttura della linea, vengono registrati i seguenti dati: vengono innanzitutto registrati i dati relativi agli eventuali articoli secondari generici assemblati in un'altra società, quindi i componenti di assemblaggio e le operazioni correlati a un modulo di progettazione. La prima azione, ovvero l'esame, consente di determinare gli ordini di assemblaggio da generare. È necessario un ordine di assemblaggio per ciascuna società. La seconda azione, ovvero la registrazione, consente di raccogliere informazioni per la creazione di varianti della stazione di linea. Queste informazioni vengono ricavate dallo schema relativo ai componenti di assemblaggio e alle operazioni e vengono valutate in base alla date di validità e agli identificatori di configurazione. Le operazioni e i materiali necessari vengono archiviati per stazione di linea. Per ulteriori informazioni sulle varianti della stazione di linea, vedere Varianti della stazione di linea e ordini stazione di linea. Le varianti della stazione di linea vengono specificate e/o create in Controllo assemblaggio. I componenti di assemblaggio necessari per un ordine di assemblaggio specifico vengono archiviati nelle varianti della stazione di linea in base alla stazione di linea. È possibile riutilizzare le varianti della stazione di linea, ovvero utilizzarle anche per altri ordini di assemblaggio se per tali ordini sono necessari gli stessi componenti di assemblaggio e le stesse operazioni della stazione di linea in questione. In questo modo, verranno ridotti i dati superflui e ottimizzate le prestazioni delle varianti della stazione di linea. Gli ordini di assemblaggio vengono creati a partire dalla linea di assemblaggio finale. Per ciascuna stazione di linea, verrà creato un ordine stazione di linea in base alla variante della stazione di linea appropriata. Il campo Stato di assemblaggio, visualizzato nella sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000), viene impostato su Pianificato. Se il processo di creazione degli ordini di assemblaggio non è stato completato, il campo Stato di assemblaggio rimarrà impostato su Aperto e le linee per cui non sono stati creati ordini di assemblaggio verranno prese in considerazione alla successiva esecuzione della sessione corrente. Dopo la creazione degli ordini di assemblaggio verrà creato un report relativo al completamento delle operazioni. In caso di errori, il pulsante Messaggi risulterà abilitato. Scegliere questo pulsante per visualizzare i messaggi di errore. Scegliere Crea lavoro per aggiungere la sessione corrente a un lavoro, in modo che la sessione venga eseguita in modalità batch. Quando vengono generati gli ordini di assemblaggio, vengono creati gli ordini stazione di linea. Un ordine stazione di linea è un ordine di produzione per una stazione di linea di assemblaggio. A un ordine stazione di linea può essere assegnato uno dei seguenti stati: Pianificato Bloccato Pronto per avvio Completato Chiuso Quando vengono generati gli ordini stazione di linea, lo stato viene impostato su Pianificato. Per ulteriori informazioni sugli ordini stazione di linea, vedere Varianti della stazione di linea e ordini stazione di linea. Avviare la sessione \Infor ERP Produzione\Pianificazione assemblaggio\Configurazione\Generazione ordini di assemblaggio (tiapl3201m000). È possibile generare ordini di assemblaggio in base a diversi criteri di selezione, inclusi quelli riportati di seguito. Linea di assemblaggio finale Variante prodotto Da articolo Ad articolo Scegliere Genera per avviare il processo di generazione degli ordini di assemblaggio. Per verificare il numero di ordini di assemblaggio generati per una variante di prodotto, è possibile avviare la sessione Ordini di assemblaggio (tiasc2502m000) (applicare un filtro basato sulla variante di prodotto) oppure passare alla sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000), selezionare la variante di prodotto e scegliere Variante prodotto - Linee di assemblaggio dal menu appropriato (visualizzare gli ordini di assemblaggio per linea di assemblaggio). Verifica degli ordini di assemblaggio Avviare la sessione \Infor ERP Produzione\Controllo assemblaggio\Ordini di assemblaggio\Ordini di assemblaggio (tiasc2502m000). Per verificare gli ordini di assemblaggio, effettuare le seguenti operazioni. Selezionare un ordine di assemblaggio generato in precedenza con stato Pianificato. Fare doppio clic sull'ordine di assemblaggio e visualizzare i dettagli nella scheda Generale. Di seguito sono riportate alcune informazioni importanti che questa scheda consente di ottenere. Stato ordine di assemblaggio. Determinazione intervallo richiesta: se questa casella di controllo è selezionata, è necessario determinare l'intervallo per gli ordini stazione di linea relativi a questo ordine di assemblaggio. Per ulteriori informazioni sugli ordini stazione di linea, vedere Varianti della stazione di linea e ordini stazione di linea. Articolo: l'articolo finale dell'ordine di assemblaggio. Numero di serie: il numero di serie dell'articolo finale. Il numero di serie verrà associato all'ordine quando quest'ultimo verrà ordinato in sequenza. Variante prodotto: specifiche o configurazione univoca di un articolo configurabile. Le specifiche sono determinate dal processo di configurazione e includono informazioni quali le opzioni delle caratteristiche, la società e la linea di assemblaggio. Varianti prodotto plurivendita stessa configurazione: se questa casella di controllo è selezionata, la quantità di ordine di una riga ordine di vendita con questa variante di prodotto può essere maggiore di 1. La quantità di ordine di un ordine di assemblaggio è sempre pari a 1. Per evadere una riga ordine di vendita possono pertanto essere necessari più ordini di assemblaggio. Fare clic sulla scheda Pianificazione . Di seguito sono riportate alcune informazioni importanti che questa scheda consente di ottenere. Data di uscita linea richiesta: la data in cui devono essere completate le attività relative all'ordine di assemblaggio. Data di uscita linea pianificata: la data in cui devono essere completate le attività relative all'ordine. Data di inizio assemblaggio: la data in cui è pianificato l'inizio delle attività relative all'ordine di assemblaggio nella linea di assemblaggio. Verifica degli ordini stazione di linea Avviare la sessione \Infor ERP Produzione\Controllo assemblaggio\Ordini di assemblaggio\Ordini di assemblaggio (tiasc2502m000). Per verificare gli ordini stazione di linea, effettuare le seguenti operazioni. Selezionare un ordine di assemblaggio e scegliere Ordini stazione di linea dal menu appropriato. Verrà avviata la sessione Ordine di assemblaggio - Ordini stazione di linea (tiasc2510m000). Verrà visualizzato un elenco di tutti gli ordini stazione di linea correlati all'ordine di assemblaggio selezionato. Questi ordini stazione di linea verranno creati quando verrà generato l'ordine di assemblaggio. Selezionare un ordine stazione di linea. Scegliere Varianti stazione di linea dal menu appropriato. Utilizzare la sessione Varianti stazione di linea (tiasc2520m000) per visualizzare le varianti della stazione di linea. Una variante della stazione di linea è una periferica che consente di ridurre i dati superflui e migliorare le prestazioni. Per ulteriori informazioni sulle varianti della stazione di linea, vedere Varianti della stazione di linea e ordini stazione di linea. Le varianti della stazione di linea sono collegate a ordini stazione di linea. Le varianti della stazione di linea contengono informazioni relative alle operazioni e ai componenti di assemblaggio di una stazione di linea specifica. Il concetto di variante della stazione di linea si basa sul riutilizzo dei dati in ordini di assemblaggio identici, il che offre i seguenti vantaggi: Le operazioni e i materiali identici vengono memorizzati una sola volta anziché per ciascun ordine di assemblaggio. La ridotta memorizzazione di dati superflui consente un miglioramento delle prestazioni. Per ciascun ordine di assemblaggio e ordine stazione di linea il sistema verifica i materiali e le operazioni necessari. Se i materiali e le operazioni necessari sono diversi dalle varianti della stazione di linea esistenti, verrà creata una nuova variante. |