| # Righe ordini di ispezione (qmptc1101m000) Utilizzare questa sessione per gestire le righe ordine di ispezione. Per ogni combinazione di elemento caratteristico e di caratteristica, è disponibile una riga ispezione. È possibile modificare i dati correlati a tale caratteristica per questo specifico ordine di ispezione. Schede Generale- Fornisce i dettagli relativi alla caratteristica. Dati test- Fornisce i dettagli relativi al metodo di test. Valori normali- Fornisce i dettagli relativi al valore normale e ai limiti dei risultati del test. Nota Se i dati di test della riga sono già presenti, non è possibile modificare un record. Se lo stato della riga ordine è impostato su Completato, non è possibile aggiungere nuove righe all'ordine di origine. Argomenti correlati Ispezioni standard Ordine Ordine utilizzato per strutturare l'ispezione di prodotti acquistati, prodotti o venduti. Riga Il numero di posizione nell'ordine al quale è collegato l'ordine di ispezione, ovvero il numero di posizione della riga ordine di vendita, il numero di posizione della riga ordine di acquisto o il numero di posizione nella distinta base. Ordine Lo stato della riga ordine indica lo stato corrente della riga ispezione. Lo stato cambia man mano che vengono eseguite le diverse sessioni: Righe ordini di ispezione (qmptc1101m000) (libero) Stampa ordini di ispezione (qmptc1400m000) (stampato) Campione - Dati test (qmptc1115m000) (attivo) Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000) (attivo) Completa/Elabora ordini di ispezione (qmptc1202m000) (completato) Elemento caratteristico Parte di un articolo. Le specifiche di un bullone possono ad esempio essere testa e filettatura. Una specifica può presentare una o più caratteristiche, quali diametro e lunghezza nel caso di una testa e diametro e colore nel caso di una filettatura. Caratteristica Riferimento a una determinata qualità o nota distintiva di un articolo oppure di una parte o un componente di un articolo, ad esempio diametro, lunghezza o peso. Tipo di caratteristica Il tipo di valore misurato. Unità di misura caratteristica Espressione utilizzata per calcolare una caratteristica tramite altre variabili o caratteristiche fisse. Nota È possibile utilizzare il campo Algoritmo soltanto se il campo Metodo è stato impostato su Algoritmo. Inserire il nome dell'algoritmo per il calcolo della caratteristica. Caratteristica per algoritmo Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la caratteristica specificata come variabile o costante nell'algoritmo di un'altra caratteristica. Set opzioni Gruppo dei possibili valori di una caratteristica. Per ogni valore (opzione), è possibile indicare se è accettabile o meno. Le opzioni Blu e Rosso costituiscono un set di opzioni. Esempio
Caratteristica | Valore pH
Test | Test Litmus
Opzioni | Blu = accettabile
Rosso = non accettabile
Nota È possibile inserire un set di opzioni se il campo Tipo di caratteristica è impostato su Opzione. Metodo Il tipo di valore della caratteristica o la modalità con cui quest'ultimo viene calcolato. Algoritmo Espressione utilizzata per calcolare una caratteristica tramite altre variabili o caratteristiche fisse. Nota È possibile utilizzare il campo Algoritmo soltanto se il campo Metodo è stato impostato su Algoritmo. Inserire il nome dell'algoritmo per il calcolo della caratteristica. Data di inizio effettiva La data in cui sono stati immessi i primi dati per la riga dell'ordine di ispezione. Questa data viene aggiornata nelle sessioni Campione - Dati test (qmptc1115m000) e Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000) e non è possibile modificarla. Data di completamento effettiva La data in cui l'ispezione viene riportata come completata. Questa data viene aggiornata nella sessione Completa/Elabora ordini di ispezione (qmptc1202m000) e non è possibile modificarla. Test Esame o verifica effettuata su una caratteristica. È possibile collegare uno o più test a una caratteristica. Area di test Ubicazione fisica in cui hanno luogo i test. Test distruttivo Se la casella di controllo è selezionata, il test è di tipo distruttivo e non è più possibile utilizzare l'articolo dopo il test. Tipo di risultato Il tipo di risultato riportato all'utente. Unità di misura test Unità utilizzata per l'esecuzione del test, ad esempio metro, litro o chilogrammo. Nota L'unità di misura della caratteristica è il valore predefinito. È necessario che l'unità di misura del test e l'unità di misura della caratteristica presentino la stessa quantità fisica. Standard test Lo standard normalmente utilizzato per il test, ad esempio uno standard DIN. Competenza Esperienza o competenza richiesta a un tecnico per eseguire determinate attività, ad esempio la conoscenza dell'elettronica, di attrezzature particolari e così via. Impiegato La persona che esegue il test sulla caratteristica. Strumento Strumento utilizzato durante i test della qualità per misurare particolari caratteristiche di un articolo. Esempio
Strumento | Acidimetro
Caratteristica | Valore pH
Valore fisso caratteristica Un valore della caratteristica che viene determinato una sola volta. Il valore fisso della caratteristica viene confrontato con i risultati del test inseriti in una delle sessioni riportate di seguito: Campione - Dati test (qmptc1115m000) Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000) Nota È possibile utilizzare questo campo soltanto se il campo Metodo è impostato su Fisso. Se il campo Tipo di caratteristica è impostato su Intero, il campo Valore fisso caratteristica viene arrotondato per difetto al numero intero più prossimo.
Esempio
Inserimento utente | Valore arrotondato
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Standard caratteristiche Lo standard normalmente utilizzato per le caratteristiche. Ne è esempio uno standard DIN. Valore normale Il valore normale indica la qualità desiderata per la caratteristica, espressa nell'unità di misura della caratteristica. Nota Non è possibile utilizzare questo campo se si inserisce Fisso nel campo Metodo o se si inserisce Opzione nel campo Tipo di caratteristica. Valore normale Il valore normale indica la qualità desiderata per la caratteristica, espressa nell'unità di misura della caratteristica. Nota Non è possibile utilizzare questo campo se si inserisce Fisso nel campo Metodo o se si inserisce Opzione nel campo Tipo di caratteristica. Limite massimo Quantità fisica in cui una merce o un articolo viene gestito. Una quantità di legno, ad esempio, può essere espressa come lunghezza utilizzando l'unità del metro o come volume utilizzando l'unità del metro cubo. Limite superiore Digitare il valore massimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per il quale la qualità è accettabile. Nota È necessario che il valore del campo Limite superiore sia maggiore o uguale al valore del campo Valore normale. Limite minimo Digitare il valore minimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per cui la qualità è accettabile. Nota È necessario che il valore del campo Limite inferiore sia minore o uguale al valore del campo Valore normale. Limite inferiore Digitare il valore minimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per il quale la qualità è accettabile. Nota È necessario che il valore del campo Limite inferiore sia maggiore o uguale al valore del campo Valore normale. Convalida algoritmo Verifica la validità dei dati dell'algoritmo specifici dell'ordine. |