| # Sequenziamento degli ordini di assemblaggio Avviare la sessione \Infor ERP Produzione\Controllo assemblaggio\Segmenti di linea\Simulazione e creazione sequenze linea (tiasl4200m000). Per ulteriori informazioni, consultare Sequenziamento per linea e tipi di regole in Controllo assemblaggio (ASC). La generazione di una sequenza di ordini di assemblaggio per stazione di linea è una fase obbligatoria della procedura, anche se non si prevede di utilizzare Sequence Engine. Per poter continuare il processo, è necessario che lo stato degli ordini di assemblaggio in ciascuna linea sia In sequenza. Il processo di sequenziamento ha inizio dalla linea di assemblaggio finale. Le sequenze delle linee di assemblaggio vengono definite individualmente da Sequence Engine, procedendo a ritroso a partire dalla linea di assemblaggio finale. Per la linea di fornitura è necessario eseguire di nuovo Sequence Engine. Di seguito sono riportate le opzioni di sequenziamento disponibili nella sessione Simulazione e creazione sequenze linea (tiasl4200m000). Miglioramento locale: se questa casella di controllo è selezionata, ERP LN ottimizza la sequenza per il segmento selezionato nel campo Segmento pivot. È possibile selezionare la casella di controllo Verifica segmenti adiacenti per ottimizzare la sequenza per un segmento. Verifica segmenti adiacenti: se questa casella di controllo è selezionata, ERP LN tiene conto dei segmenti immediatamente precedenti e successivi ai segmenti specificati durante il processo di ottimizzazione. Questo operazione consente di generare una sequenza che può essere trasferita ai segmenti adiacenti e alla quale è consentito apportare delle modifiche. È possibile selezionare questa casella di controllo solo se è selezionata la casella di controllo Miglioramento locale. Se è selezionata la casella di controllo Miglioramento globale, la casella di controllo corrente viene selezionata automaticamente. Miglioramento globale: se questa casella di controllo è selezionata, ERP LN ottimizza la sequenza per tutti i segmenti selezionati in questa sessione. Definire i criteri di selezione della sequenza. Scegliere Genera e controllare se vengono registrati messaggi di errore. Se necessario, risolvere i problemi segnalati nei messaggi. Se si desidera valutare prima le sequenze generate, non selezionare l'opzione Conferma sequenza e controllare prima l'esecuzione. Selezionare il numero di esecuzione nella casella di gruppo Qualità sequenza e scegliere Valuta. ERP LN visualizzerà in un report la sequenza degli ordini di assemblaggio in segmenti di linea diversi. Scegliere Conferma per confermare il numero di esecuzione. ERP LN salverà la sequenza generata, che è possibile visualizzare per ciascun segmento di linea nella sessione Segmento di linea - Sequenza linea (tiasl4500m000). Verificare che la sequenza generata venga salvata. Ripetere i passaggi 2 e 3 per il sequenziamento della linea di fornitura. Avviare la sessione Ordini di assemblaggio (tiasc2502m000) e verificare che lo stato degli ordini di assemblaggio sia In sequenza. Verificare inoltre che lo stato degli ordini stazione di linea correlati sia ancora Pianificato. Avviare la sessione Ordini di assemblaggio (tiasc2502m000) e verificare quanto segue: Agli ordini di assemblaggio con stato In sequenza deve essere assegnato un numero di serie. Deve essere presente un'intestazione Struttura originale generata da ERP LN. |