| # Prelievo di materiali dal magazzino per lo scarico a consuntivo Lo scarico a consuntivo dei materiali viene eseguito quando una quantità viene riportata come completata (vedere Procedura relativa allo scarico a consuntivo). ERP LN calcola ed elabora le quantità da scaricare a consuntivo. Le scorte da cui i materiali vengono scaricati a consuntivo dipendono dal valore dei seguenti campi: Selezione lotto. In questo campo della sessione Materiali stimati (ticst0101m000) o Distinta base (tibom1110m000) è necessario indicare se tutti i materiali devono essere prelevati dallo stesso lotto, da un lotto specifico o da un lotto arbitrario (qualsiasi). L'utilizzo di questo campo è applicabile in modo particolare agli articoli gestiti per lotti (definiti nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000)). Se il materiale non è costituito da un articolo gestito per lotti, il valore è sempre Qualsiasi. Metodo di uscita. Il valore del campo Metodo di uscita della sessione Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) determina le scorte da cui i materiali vengono scaricati a consuntivo. È possibile selezionare uno dei seguenti valori: LIFO: lo scarico a consuntivo viene eseguito innanzitutto sulle scorte con la data scorte più recente. FIFO: lo scarico a consuntivo viene eseguito innanzitutto sulle scorte con la data scorte meno recente. Per Ubicazione: lo scarico a consuntivo viene eseguito innanzitutto sulle scorte che si trovano nell'ubicazione con priorità più elevata (definita nella sessione Magazzino - Ubicazioni (whwmd3500m000)). Articoli con numero di serie Lo scarico a consuntivo degli articoli con numero di serie può essere effettuato soltanto se nella sessione di dettagli Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) la casella di controllo Numeri di serie in scorte è deselezionata e se il campo Registra prelievo articoli con numero di serie da produzione è impostato su Sì. In tutti gli altri casi non è possibile scaricare a consuntivo articoli con numero di serie. Se l'articolo con numero di serie viene gestito per lotti, il lotto a partire dal quale viene effettuato lo scarico a consuntivo dell'articolo è basato sul metodo di uscita ( Last In First Out (LIFO), First In First Out (FIFO)) definito nella sessione di dettagli Articoli - Magazzino (whwmd4500m000). Prelievo di materiali dal magazzino I materiali vengono scaricati a consuntivo dopo il completamento dell'ordine di produzione. Il prelievo dei materiali dal magazzino, tuttavia, viene eseguito anche durante l'elaborazione dell'ordine utilizzando un elenco di materiali. È necessario che la persona incaricata di prelevare i materiali dal magazzino esegua i prelievi da lotti uguali a quelli che verranno determinati in seguito da ERP LN in base ai campi Selezione lotto e Metodo di uscita durante l'esecuzione della procedura di scarico a consuntivo. È necessario pertanto che vengano applicate le stesse regole applicate da ERP LN durante il prelievo dei materiali. Di conseguenza, le istruzioni relative al prelievo si basano sui seguenti fattori: Valore del campo Selezione lotto Se Selezione lotto è impostato su: Qualsiasi: i materiali possono essere prelevati da qualsiasi lotto. Uguale: tutti i materiali devono essere prelevati dallo stesso lotto. Se un lotto non contiene abbastanza materiale, è necessario individuarne uno che contenga materiale sufficiente per soddisfare la richiesta. Specifico: i materiali devono essere prelevati dal lotto specificato nel campo Codice lotto. Valore del campo Metodo di uscita Se il campo Metodo di uscita è impostato su: LIFO: vengono prelevati innanzitutto gli ultimi materiali inseriti nelle scorte. FIFO: vengono prelevati innanzitutto i primi materiali inseriti nelle scorte. Per ubicazione: vengono prelevati innanzitutto i materiali che si trovano nelle ubicazioni di magazzino con priorità più elevata (definita nella sessione Magazzino - Ubicazioni (whwmd3500m000)). Struttura di imballaggio L'imballaggio dei materiali può essere eseguito in diversi modi. La struttura di imballaggio più adatta indica le unità di imballaggio preferibili per prelevare i materiali in modo economico. Anche ERP LN preleva le scorte in base a queste regole. Esempio 1
Scorte
1 bancale | (1 bancale = 20 scatole)
10 scatole | (1 scatola = 40 pezzi)
55 pezzi |
Quantità ordinata | Quantità prelevata
20 pezzi | 20 pezzi
40 pezzi | 1 scatola
45 pezzi | 1 scatola e 5 pezzi
75 pezzi | 1 scatola e 35 pezzi
100 pezzi | 2 scatole e 20 pezzi
800 pezzi | 1 bancale
Esempio 2
Scorte
1 bancale | (1 bancale = 20 scatole)
10 scatole | (1 scatola = 40 pezzi)
Quantità ordinata | Quantità prelevata
20 pezzi | 20 pezzi da una delle scatole
40 pezzi | 1 scatola
45 pezzi | 1 scatola e 5 pezzi da una delle scatole
75 pezzi | 1 scatola e 35 pezzi da una delle scatole
100 pezzi | 2 scatole e 20 pezzi da una delle scatole
800 pezzi | bancale