| # Collegamento di una linea di fornitura a più linee padre (struttura di linee di assemblaggio divergenti) Nell'odierno scenario di mercato gli OEM (Original Equipment Manufacturer) tendono a operare sempre di più su scala globale. È possibile pertanto che un prodotto finale venga assemblato in un'ubicazione geografica e i relativi componenti vengano assemblati in una o più ubicazioni geografiche. Dopo l'assemblaggio, i componenti vengono trasferiti in diverse ubicazioni per l'assemblaggio del prodotto finale. Per definire questo requisito, è possibile impostare una struttura di linee di assemblaggio divergenti in ERP LN. Nelle strutture di linee di assemblaggio divergenti è possibile collegare una linea di assemblaggio a più linee di assemblaggio. Esempio Nella struttura di linee di assemblaggio divergenti illustrata nella figura sottostante una linea di fornitura è collegata a più linee di assemblaggio principali. In questo esempio la linea di fornitura E è collegata alle linee principali A e B. La linea di fornitura F è collegata alle linee principali B e C. La linea di fornitura F è ubicata in un'area geografica diversa rispetto alla linea principale B. Nota Le linee possono essere posizionate fisicamente in ubicazioni geografiche diverse, ma sono collegate in modo logico a una struttura di linee di assemblaggio. Importante! È possibile definire linee di assemblaggio divergenti sia per scenari multisito che per scenari a sito singolo. In uno scenario di assemblaggio multisito è possibile definire una struttura di linee di assemblaggio divergenti nella società principale e replicare la struttura in altre società. Collegamento di una linea di fornitura a più linee padre È necessario collegare una linea di fornitura alle linee padre ai due seguenti livelli: segmento di linea stazione di linea Esempio Nel seguente esempio viene illustrata una struttura di linee di fornitura divergenti in cui una linea di fornitura è collegata a due diverse linee padre. Linea di fornitura Z collegata alle linee principali A e B
A | La prima linea padre principale ( linea di assemblaggio principale)
B | La seconda linea padre principale
Z | La linea di fornitura per le linee principali A e B
S1A-S3A | I segmenti di linea consecutivi nella linea principale A
L1A-L3A | Le stazioni di linea consecutive nella linea principale A
S1Z-S2Z | I segmenti di linea consecutivi nella linea di fornitura Z
L1Z-L2Z | Le stazioni di linea consecutive nella linea di fornitura Z
S1B-S3B | I segmenti di linea consecutivi nella linea principale B
L1B-L3B | Le stazioni di linea consecutive nella linea principale B
Triangolo invertito | Buffer
Segmento di linea A livello di segmento di linea è possibile collegare l'ultimo segmento di linea della linea di fornitura a segmenti di linea ubicati in linee padre diverse. Nell'esempio sopra riportato l'ultimo segmento di linea (S2Z) nella linea di fornitura Z può essere collegato ai segmenti di linea S3A nella linea principale A e S3B nella linea di assemblaggio principale B.
Segmento di linea | Segmento di linea successivo
--- | ---
Segmento S1Z | Segmento S2Z
Segmento S2Z | Segmento S3A
Segmento S2Z | Segmento S3B
Nota Non è possibile collegare un segmento di linea a più segmenti di linea della stessa linea di assemblaggio. Nell'esempio sopra riportato non è possibile collegare il segmento S2Z nella linea di fornitura Z ai segmenti S2A e S3A nella linea principale A. Soltanto l'ultimo segmento di linea della linea di fornitura può essere collegato a più segmenti successivi in linee diverse. Nell'esempio sopra riportato soltanto il segmento S2Z della linea di fornitura Z può essere collegato ai segmenti S3A nella linea principale A e S3B nella linea principale B. Stazione di linea A livello di stazione di linea è possibile collegare l'ultima stazione della linea di fornitura a stazioni di linea ubicate in linee padre diverse. Nell'esempio sopra riportato l'ultima stazione di linea L2Z della linea di fornitura Z può essere collegata alle stazioni di linea L3A nella linea principale A e L3B nella linea principale B.
Stazione | Stazione successiva
--- | ---
Buffer di segmento S2Z | Stazione L2Z
Stazione L2Z | Stazione L3A nella linea principale A
Stazione L2Z | Stazione L3B nella linea principale B
Nota Non è possibile collegare una stazione di linea a più stazioni di linea della stessa linea di assemblaggio. Nell'esempio sopra riportato non è possibile collegare la stazione di linea L2Z nella linea di fornitura Z alle stazioni L2A e L3A nella linea principale A. Soltanto l'ultima stazione di linea della linea di fornitura può essere collegata a più stazioni di linea successive. Nell'esempio sopra riportato soltanto la stazione di linea L2Z della linea di fornitura Z può essere collegata alla stazione di linea L3A nella linea principale A e alla stazione di linea L3B nella linea principale B. Collegamento di una linea di fornitura a più linee di fornitura È possibile definire una rete di linee di assemblaggio con i seguenti tipi di strutture di linee di fornitura: Convergenti: è possibile collegare una linea di assemblaggio (utilizzata ad esempio come linea di fornitura) a una sola linea di assemblaggio, che può essere una linea di fornitura o una linea principale. Divergenti: è possibile collegare una linea di assemblaggio a diverse linee di assemblaggio. Esempio una linea di fornitura collegata a diverse linee di assemblaggio principali. Nota Non è possibile definire una struttura di linee di assemblaggio con operazioni di assemblaggio parallele. Durante la configurazione di un articolo, quando un utente ha selezionato un modello di prodotto in cui il ciclo di produzione degli assemblati intermedi viene determinato in base alla configurazione dell'articolo principale assemblato (l'articolo finale assemblato può utilizzare ad esempio il componente X1 o il componente X2, forniti da due linee di assemblaggio diverse), è possibile definire un modello di rete di linee di assemblaggio con linee di assemblaggio in parallelo. Dopo la configurazione, una volta determinato il ciclo di produzione, viene eseguito un controllo per verificare che il ciclo di produzione selezionato non contenga linee di assemblaggio definite in parallelo. Se vengono rilevate linee di assemblaggio definite in parallelo, viene indicato che non è possibile generare la struttura di assemblaggio specifica. La configurazione specifica pertanto non può essere creata. Esempio In questo esempio l'articolo finale assemblato Z deve contenere l'assemblato intermedio X1 o X2 fornito da linee di assemblaggio diverse. Operazioni di assemblaggio parallele- Consentite soltanto durante la configurazione dell'articolo
Z | L'articolo finale configurato principale ( articolo principale)
X1 o X2 | Gli assemblati intermedi.
Y | Il componente Y è necessario per la produzione di X1 o X2
C3 | La linea di fornitura principale, che fornisce Y a C1 e C2
C1 | La linea di fornitura per l'articolo X1 che viene consegnato alla linea principale M
C2 | La linea di fornitura per l'articolo X2 che viene consegnato alla linea principale M
M | La linea di assemblaggio principale che produce l'articolo finale configurato Z
La figura sopra riportata rappresenta una struttura di linee di assemblaggio in cui due linee sono definite in parallelo. Sulla base della configurazione selezionata dell'articolo principale assemblato Z (indipendentemente dal fatto che Z contenga X1 o X2), nel modello di rete di linee di assemblaggio è inclusa la linea di fornitura C1 o C2. Non è possibile selezionare più di una linea se le linee sono definite in parallelo. Se durante la configurazione dell'articolo principale Z viene selezionata l'opzione X1, la linea di assemblaggio C2 viene esclusa. Il ciclo di produzione contiene la linea di fornitura principale C3 che fornisce l'articolo Y alla linea di fornitura C1. La linea di fornitura C1 utilizza l'articolo Y per produrre l'assemblato intermedio X1 che viene fornito alla linea principale M. M è la linea di assemblaggio finale dell'articolo finale Z. Questo ciclo di produzione non contiene linee di assemblaggio parallele. Se durante la configurazione dell'articolo principale Z viene selezionata l'opzione X2, la linea di assemblaggio C1 viene esclusa. Il ciclo di produzione contiene la linea di fornitura principale C3 che fornisce l'articolo Y alla linea di fornitura C2. La linea di fornitura C2 utilizza l'articolo Y per produrre l'assemblato intermedio X2 che viene fornito alla linea principale M. M è la linea di assemblaggio finale dell'articolo principale Z. Questo ciclo di produzione non contiene linee di assemblaggio parallele. Importante! Una linea di fornitura può essere inclusa o esclusa dal sistema soltanto se è selezionata la casella di controllo Dipendente da configurazione per una linea di fornitura nella sessione Linee di assemblaggio (tiasl1530m000). Per ulteriori informazioni, consultare Selezione delle linee di assemblaggio - Parametro Dipendente da configurazione Struttura di linee di fornitura divergenti e ordini di assemblaggio - Collegamento univoco La struttura di linee di fornitura divergenti consente di collegare una linea di fornitura a più linee padre. Gli ordini di assemblaggio nella linea di fornitura, tuttavia, devono comunque fare riferimento a un singolo ordine di assemblaggio in una linea padre in un dato momento. La linea di fornitura può fornire un articolo a diverse linee padre, ma viene mantenuto un collegamento di riferimento univoco tra gli ordini di assemblaggio della linea di fornitura e gli ordini di assemblaggio delle linee padre. Nota Un singolo ordine di assemblaggio in una linea di fornitura non può fare riferimento a più ordini di assemblaggio in linee padre diverse. Esempio Fare riferimento alla figura per i numeri di ordini di assemblaggio.
Linea di assemblaggio | Ordine di assemblaggio | Ordine di assemblaggio padre
A | Z-0-0 | <Nessuno>
B |  |
C |  |
D | Z-2-0 | Z-0-0
E | Z-1-0 | Z-0-0
F |  |
G |  |
Linea di assemblaggio | Ordine di assemblaggio | Ordine di assemblaggio padre
A |  |
B | X -0-0 | <Nessuno>
C |  |
D |  |
E | X -1-0 | X -0-0
F | X -2-0 | X -0-0
G | X -2-1 | X -2-0
Linea di assemblaggio | Ordine di assemblaggio | Ordine di assemblaggio padre
A |  |
B |  |
C | Y -0-0 | <Nessuno>
D |  |
E |  |
F | Y -1-0 | Y -0-0
G | Y -1-1 | Y -1-0
Argomenti correlati Selezione delle linee di assemblaggio - Parametro Dipendente da configurazione Sincronizzazione di una linea di fornitura con più linee padre Tempo di trasporto per linee di assemblaggio collegate |