| # Elaborazione di ore scaricate a consuntivo ERP LN esegue lo scarico a consuntivo delle ore-uomo e delle ore-macchina delle operazioni le cui quantità vengono riportate come completate. Per informazioni dettagliate sul calcolo delle ore contabilizzate tramite scarico a consuntivo, vedere Calcolo delle ore contabilizzate tramite scarico a consuntivo. È possibile visualizzare il risultato dello scarico a consuntivo delle ore nella sessione Costi orari stimati/effettivi (ticst0502m000). ERP LN aggiunge le ore scaricate a consuntivo alle ore effettive. ERP LN contabilizza le ore-uomo relative all'impiegato definito come impiegato Scarico a consuntivo nella sessione di dettagli Centri di lavoro (tirou0101m000). ERP LN utilizza il tipo di manodopera oraria specificato nella sessione Parametri Controllo assemblaggio (tiasc0100m000) o nella sessione Parametri Gestione reparto produzione (tisfc0100s000). Dopo avere creato le transazioni ore, ERP LN le elabora immediatamente tramite la sessione Elaborazione ore e spese (bptmm1203m000). ERP LN stampa inoltre i risultati dello scarico a consuntivo delle ore in un report. Controllo assemblaggio (ASC) Nel modulo Controllo assemblaggio le ore vengono sempre scaricate a consuntivo. Lo scarico a consuntivo viene eseguito se un ordine stazione di linea viene riportato come completato. È necessario che siano rispettate le seguenti condizioni: L'articolo prodotto è un articolo FAS. Il centro di lavoro associato è una stazione di linea. Le ore possono essere visualizzate in Gestione del personale. Argomenti correlati Procedura relativa allo scarico a consuntivo Calcolo delle ore contabilizzate tramite scarico a consuntivo Procedura di contabilizzazione delle ore Scarico a consuntivo |