| # Sequenza di prelievo/scarico a consuntivo di materiali Infor ERP LN 6.1 SP1 In Infor ERP LN 6.1 SP1, se si gestisce più di un ordine di produzione, vengono prima prelevati o scaricati a consuntivo i materiali per l'ordine con il numero ordine di produzione più basso. Per il prelievo o lo scarico a consuntivo di materiali, la data di inizio dell'ordine di produzione non viene presa in considerazione. Infor ERP LN 6.1 FP2 In Infor ERP LN 6.1 FP2 lo scarico a consuntivo o il prelievo di materiali per gli ordini di produzione può anche essere determinato dalla data di inizio dell'ordine di produzione. Un ordine con un numero ordine di produzione alto può avere una data di inizio produzione precedente a quella di un ordine con un numero ordine di produzione basso. In questo caso, è possibile prelevare o scaricare a consuntivo prima i materiali per l'ordine di produzione con la data di inizio precedente. È pertanto possibile scegliere tra due sequenze di prelievo o scarico a consuntivo di materiali per gli ordini di produzione: In base a date di inizio In base a numeri ordine Il campo Sequenza prelievo della sessione Inizio prelievo scorte (tisfc0207m000) consente di determinare la sequenza di prelievo di materiali. Il campo Sequenza scarico a consuntivo della sessione Scarico a consuntivo di materiali e ore (tisfc0220m000) consente di determinare la sequenza di scarico a consuntivo di materiali. |