| # Stampa documenti di trasporto (whinh4475m000) Utilizzare questa sessione per stampare i documenti di trasporto. È possibile ristampare un documento di trasporto per ogni spedizione confermata. È anche possibile ristampare documenti di trasporto esistenti. Quantità ordine a saldo Se la quantità spedita di una particolare riga dell'ordine è inferiore a quella ordinata, la quantità ordine a saldo viene stampata nel documento di trasporto relativo alla riga ordine di uscita. ERP LN calcola la quantità ordine a saldo quando viene stampato il documento di trasporto, senza verificare se l'ordine a saldo verrà effettivamente stampato. Il calcolo si basa sui dati disponibili nella riga ordine di uscita. La quantità ordine a saldo viene calcolata utilizzando la formula riportata di seguito:
    QO - (QA - [QENS + QNS])
QO | - | Quantità ordinata
QA | - | Quantità approvata
QENS | - | Quantità prevista non spedita
QNS | - | Quantità non spedita
Nota Se possibile, la quantità ordine a saldo viene stampata sull'unità ordinata. In caso contrario, viene utilizzata l'unità di misura scorte. Se si verificano consegne in eccesso, la quantità approvata può essere superiore a quella ordinata. Di conseguenza, il calcolo dell'ordine a saldo può avere come risultato un valore negativo. In questi casi, la quantità ordine a saldo viene impostata su 0.0. Se per la riga ordine di uscita esistono più righe di spedizione, la quantità ordine a saldo viene stampata una volta per ogni combinazione di riga ordine di uscita e documento di trasporto. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A Opzioni Report dettagliato Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampate tutte le righe di spedizione con le corrispondenti definizioni imballaggio. Se la casella di controllo non è selezionata, viene stampata solo l'intestazione della spedizione. Tutte le spedizioni Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa i documenti per tutte le spedizioni nell'intervallo selezionato, indipendentemente dal fatto che le spedizioni siano interessate da una procedura ordine. Questo significa che i documenti vengono stampati anche per le spedizioni collegate agli ordini completati. Ristampa Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN ristampa gli articoli rilevanti. Stampa documento di trasporto in lingua ordine Se la casella di controllo è selezionata, il documento di trasporto viene stampato nella lingua dell'ordine. ERP LN recupera tale lingua dal campo Lingua della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). Se la casella di controllo non è selezionata, il documento di trasporto viene stampato nella lingua dell'utente. Informazioni approvazione Se la casella di controllo è selezionata, per gli articoli da spedire vengono stampate anche le informazioni di ispezione. Descrizioni opzioni variante Se la casella di controllo è selezionata, l'opzione variante viene stampata sulla distinta di imballaggio. Selezione periferica per Selezione periferica per La periferica di output che deve essere utilizzata da ERP LN per la stampa dei documenti di trasporto corrispondenti ai criteri dell'intervallo di selezione. Sono disponibili le periferiche di output seguenti: Periferica predefinita I documenti di trasporto vengono stampati dalla stampante predefinita specificata nella sessione Periferiche predefinite per Utente (whwmd1545m000). Se nella sessione Periferiche predefinite per Utente (whwmd1545m000) non è specificata alcuna stampante predefinita, per stampare i documenti di trasporto viene utilizzata la stampante predefinita specificata per l'attività Stampa documenti di trasporto (whinh4475m000) nella sessione Attività per Procedura (whinh0106m000). Periferica specifica I documenti di trasporto vengono stampati dalla stampante selezionata nella finestra di dialogo visualizzata quando si fa clic sul pulsante Stampa. Numero copie Numero di copie della distinta di imballaggio che verranno stampate. Singola selezione periferica Se la casella di controllo è selezionata, per le ristampe dell'intervallo di selezione corrente viene utilizzata la periferica di output selezionata nel campo Selezione periferica per. Per le ristampe, il campo Selezione periferica per non sarà disponibile. |