| # Stampa distinte di carico (whinh4476m000) Utilizzare questa sessione per stampare distinte di carico per la consegna delle merci. Lo spedizioniere consulta la distinta di carico quando consegna le merci indicate nell'ordine. ERP LN stampa tutti gli indirizzi di consegna per l'intervallo di ordini selezionato nella distinta di carico. È possibile compilare manualmente i dettagli di spedizione relativi a ciascun indirizzo di consegna. Utilizzare questa sessione dopo il prelievo delle merci e la creazione e la conferma della spedizione. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A Ristampa Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN ristampa gli articoli pertinenti. Tutte le spedizioni Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa i documenti per tutte le spedizioni nell'intervallo selezionato, indipendentemente dal fatto che le spedizioni siano interessate da una procedura ordine. Questo significa che i documenti vengono stampati anche per le spedizioni collegate agli ordini completati. Selezione periferica per La periferica di output che deve essere utilizzata da ERP LN per la stampa delle distinte di carico corrispondenti ai criteri dell'intervallo di selezione. Sono disponibili le periferiche di output seguenti: Periferica predefinita Le distinte di carico vengono stampate dalla stampante predefinita specificata nella sessione Periferiche predefinite per Utente (whwmd1545m000). Se nella sessione Periferiche predefinite per Utente (whwmd1545m000) non è specificata alcuna stampante predefinita, per stampare le distinte di carico viene utilizzata la stampante predefinita specificata per l'attività Stampa distinte di carico (whinh4476m000) nella sessione Attività per Procedura (whinh0106m000). Periferica specifica Le distinte di carico vengono stampate dalla stampante selezionata nella finestra di dialogo visualizzata quando si fa clic sul pulsante Stampa. Singola selezione periferica Se la casella di controllo è selezionata, per le ristampe dell'intervallo di selezione corrente viene utilizzata la periferica di output selezionata nel campo Selezione periferica per. Per le ristampe, il campo Selezione periferica per non sarà disponibile. |