| # Utilizzo per Combinazione opzioni critica (tiasl3510m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare il numero di ordini effettivi e il numero massimo di ordini in una linea di assemblaggio per una data specifica, per combinazioni di opzioni che vengono utilizzate per regole di composizione di linea. Per ulteriori informazioni, vedere la sessione Regole linea (tiasl1570m000). È possibile visualizzare questi dati sotto forma di grafico nella sessione Utilizzo linea di assemblaggio - Diagramma (tiasl3700m000). Argomenti correlati Utilizzo della stazione di linea di assemblaggio Linea di assemblaggio Set di stazioni di linea consecutive in cui vengono prodotti articoli FAS (Final Assembly Schedule). Gli articoli da produrre passano da una stazione di linea a un'altra e in corrispondenza di ciascuna di esse vengono sottoposti a varie operazioni. Una linea di assemblaggio è suddivisa in segmenti di linea separati da buffer. Una linea di assemblaggio può essere una linea principale o una linea di fornitura. Data La data pianificata di uscita dalla linea degli ordini. Combinazione opzioni Combinazione specifica di opzioni di prodotto, ad esempio il colore o lo stile, correlate a un ordine di assemblaggio. Ciascuna combinazione di opzioni può includere una singola opzione oppure una combinazione di altre combinazioni di opzioni. Combinazione opzioni Combinazione specifica di opzioni di prodotto, ad esempio il colore o lo stile, correlate a un ordine di assemblaggio. Ciascuna combinazione di opzioni può includere una singola opzione oppure una combinazione di altre combinazioni di opzioni. Numero ordini effettivo Il numero di ordini pianificati per la combinazione di opzioni. Numero massimo ordini Il numero massimo di ordini consentito per la combinazione di opzioni. Questo valore è determinato dalle regole di composizione definite per la combinazione nella sessione Regole linea (tiasl1570m000). |