| # Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura semiautomatica Per modificare e approvare la distinta base di un elemento di progettazione sono disponibili tre diversi metodi: Modificare e approvare manualmente la distinta base di progettazione. Per ulteriori informazioni, consultare Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura manuale. Modificare e approvare le distinte base di progettazione tramite modifiche multiple BOM. Per ulteriori informazioni, consultare Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura automatica. Apportare manualmente le modifiche alle distinte base di progettazione e approvare le distinte tramite una delle Modifiche multiple BOM. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla procedura riportata di seguito. Istruzione 1. Elemento di progettazione (tiedm0110m000) Definire un nuovo elemento di progettazione nella sessione Elemento di progettazione (tiedm0110m000) oppure trasferire un articolo di produzione presente in Gestione dati progettazione (EDM) tramite la sessione Copia BOM produz. reparto prod. in BOM di progettazione (tiedm0205m000). Se si desidera implementare una procedura di approvazione per l'elemento di progettazione, selezionare la casella di controllo Controllo CHM disponibile nella sessione Elemento di progettazione (tiedm0110m000). Per eseguire la procedura di approvazione, è necessario utilizzare il modulo Gestione modifiche di Gestione dati oggetti (ODM). Una procedura di approvazione a livello di Modifiche multiple BOM (fare riferimento al passaggio 2) ha la precedenza su una procedura di approvazione a livello di elemento di progettazione. Istruzione 2. Modifiche multiple BOM (tiedm3110m000) Definire una nuova operazione Modifiche multiple BOM nella sessione Modifiche multiple BOM (tiedm3110m000). Per collegare manualmente revisioni di elementi di progettazione all'operazione Modifiche multiple BOM nella procedura EDM semiautomatica, è necessario deselezionare la casella di controllo Generazione automatica di distinte base di progettazione nella sessione di dettagli Modifiche multiple BOM (tiedm3110m000). La data specificata nel campo Data validità per revisioni create da Modifiche multiple BOM corrisponde alla data in cui le revisioni collegate all'operazione Modifiche multiple BOM diventano effettive dopo la finalizzazione di tale operazione. Se si desidera implementare una procedura di approvazione per un'operazione Modifiche multiple BOM, selezionare la casella di controllo Controllo CHM nella sessione Modifiche multiple BOM (tiedm3110m000). Per eseguire la procedura di approvazione, è necessario utilizzare il modulo Gestione modifiche di Gestione dati oggetti (ODM). L'impostazione della casella di controllo Controllo CHM in questa sessione ha la precedenza sull'impostazione della casella di controllo Controllo CHM relativa a un elemento di progettazione nella sessione Elemento di progettazione (tiedm0110m000). Istruzione 3. Revisione elemento di progettazione (tiedm1100m000) Selezionare l'elemento di progettazione per cui si desidera apportare modifiche nella sessione Elemento di progettazione (tiedm0110m000) e avviare la sessione Revisione elemento di progettazione (tiedm1100m000) dal menu appropriato. È stata definita una nuova revisione per l'elemento di progettazione. Lo stato della revisione è impostato su In fase di elaborazione. Istruzione 4. Distinta base di progettazione (tiedm1110m000) Selezionare la revisione dell'elemento di progettazione nella sessione Revisione elemento di progettazione (tiedm1100m000) e avviare la sessione Distinta base di progettazione (tiedm1110m000). A questo punto è possibile definire o modificare manualmente la distinta base di progettazione nel modo desiderato. È necessario ripetere i passaggi 3 e 4 finché non sono state create tutte le revisioni desiderate per le modifiche degli elementi di progettazione e della distinta base di progettazione. Istruzione 5. Elemento di progettazione per Modifiche multiple BOM (tiedm3122m000) Selezionare l'operazione Modifiche multiple BOM e avviare la sessione Elemento di progettazione per Modifiche multiple BOM (tiedm3122m000). In questa sessione è possibile collegare manualmente gli elementi di progettazione e le relative revisioni all'operazione Modifiche multiple BOM. Se si salvano gli elementi di progettazione collegati, è possibile visualizzare e gestire la data in cui la revisione diventa effettiva nel campo Data di validità nuova revisione. Questa data viene definita nella sessione di dettagli Modifiche multiple BOM (tiedm3110m000). Per ulteriori informazioni, fare riferimento al passaggio 2. Istruzione 6. Approva Modifiche multiple BOM per progettazione Se sono state eseguite le modifiche delle distinte base di progettazione e gli elementi di progettazione sono stati collegati all'operazione Modifiche multiple BOM, è possibile approvare le revisioni per la progettazione. A tale scopo, selezionare l'operazione Modifiche multiple BOM nella sessione Modifiche multiple BOM (tiedm3110m000) e scegliere Approva Modifiche multiple BOM per progettazione dal menu appropriato. Lo stato dell'operazione Modifiche multiple BOM verrà impostato su Approvato da parte di Progettazione per indicare che le revisioni collegate a tale operazione sono approvate. Istruzione 7. Controllo CHM Se per l'elemento di progettazione o per l'operazione Modifiche multiple BOM è previsto il controllo CHM, ovvero se la casella di controllo Controllo CHM relativa all'elemento di progettazione o all'operazione Modifiche multiple BOM è selezionata, è necessario innanzitutto completare la procedura di approvazione in Gestione dati oggetti (ODM). In caso contrario, non è possibile approvare l'operazione Modifiche multiple BOM per la produzione come descritto nel passaggio seguente. Istruzione 8. Approvazione per produzione Approvare l'operazione Modifiche multiple BOM per la produzione. Selezionare l'operazione Modifiche multiple BOM nella sessione Modifiche multiple BOM (tiedm3110m000) e scegliere Approva Modifiche multiple BOM per produzione dal menu appropriato. Lo stato dell'operazione Modifiche multiple BOM verrà impostato su Approvato da parte di Produzione. Se si approva l'operazione Modifiche multiple BOM, viene visualizzata la domanda Generare i dati copia BOM di progettazione per Modifiche multiple BOM?. Se si sceglie No, al passaggio 10 è necessario eseguire la sessione Generaz. dati copia BOM di progett. per Modif. multiple BOM (tiedm3235m000). Se si sceglie Sì, vengono generati i dati di copia della distinta base di progettazione ed è pertanto possibile ignorare il passaggio 10. Istruzione 9. Relazione elemento di progettazione-articolo (tiedm1101m000) Se si crea per la prima volta una revisione dell'elemento di progettazione, è necessario specificare l'articolo o gli articoli (produzione) a cui è destinata la revisione. Selezionare la revisione nella sessione Revisione elemento di progettazione (tiedm1100m000) e scegliere Relazioni dal menu appropriato. Verrà avviata la sessione Relazione elemento di progettazione-articolo (tiedm1101m000). In questa sessione è possibile definire articoli correlati agli elementi di progettazione. È possibile definire articoli presenti, selezionati nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000), oppure nuovi articoli di cui è necessario specificare il nome. Istruzione 10. Generaz. dati copia BOM di progett. per Modif. multiple BOM (tiedm3235m000) Selezionare l'operazione Modifiche multiple BOM nella sessione Modifiche multiple BOM (tiedm3110m000) e scegliere Generaz. dati copia BOM di progett. per Modif. multiple BOM dal menu appropriato. Verrà avviata la sessione Generaz. dati copia BOM di progett. per Modif. multiple BOM (tiedm3235m000). È quindi necessario immettere un intervallo di Modifiche multiple BOM. Se si sceglie Genera, i dati della distinta base di progettazione per le revisioni collegate all'operazione Modifiche multiple BOM vengono raccolti e inseriti in un buffer per la copia. Se necessario, a questo punto è possibile apportare alcune modifiche tramite la sessione Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000), che può essere avviata dalla sessione Relazione elemento di progettazione-articolo (tiedm1101m000). Istruzione 11. Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000) Selezionare l'operazione Modifiche multiple BOM nella sessione Modifiche multiple BOM (tiedm3110m000) e scegliere Finalizzazione dati di progettazione dal menu appropriato. Verrà avviata la sessione Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000). Le distinte base di progettazione degli elementi di progettazione collegati all'operazione Modifiche multiple BOM vengono copiati negli articoli di produzione (nuovi). Istruzione 12. Archiviazione dati di progettazione (tiedm1250m000) Se necessario, è possibile archiviare i dati dell'elemento di progettazione nella sessione Archiviazione dati di progettazione (tiedm1250m000). Argomenti correlati Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura automatica Elementi di progettazione Copia degli elementi di progettazione negli articoli Finalizzazione dei dati di progettazione Distinte base di progettazione Identificatori di configurazione in Gestione dati progettazione (EDM) |