| # Tipo di file Singolo I dati relativi ai messaggi EDI in ingresso vengono memorizzati in un unico file ASCII. In questo caso è necessario definire il campo relativo alla posizione dell'ID livello e, se nel campo Tipo campo della sessione Reti (ecedi0120s000) è specificato il valore Lunghezza fissa, anche il campo relativo alla lunghezza ID livello. Multiplo I dati relativi ai messaggi EDI in ingresso vengono suddivisi in più file ASCII. |