| # Valori possibili Campionamento continuo Questo di tipo di campionamento si verifica solo per una produzione di massa e viene utilizzato per il controllo del processo di elaborazione. Al termine di uno specifico intervallo, viene definito un campione con dimensione pari alla dimensione del campione. In base alla qualità del campione, viene stabilito se continuare la produzione oppure interromperla e adottare misure correttive. Per questo tipo di test, è necessario inserire dati nei campi riportati di seguito: - Unità di misura frequenza - Quantità 100 Vengono ispezionati tutti gli articoli. La dimensione del campione e la quantità dell'ordine presentano lo stesso valore. Campionamento singolo Viene ispezionato un unico campione da tutta la quantità ordine. |