| # EDI Interchange Controller (ecedi7210m000) Utilizzare questa sessione per avviare un processo in background che, ad intervalli regolari, avvia la sessione Comunicazione diretta di rete (ecedi7205m000) per la rete appropriata. Gli intervalli sono basati sugli orari di connessione, generati o immessi manualmente. Quando un controller attivo viene eseguito in background, è possibile utilizzare il programma di controllo Interchange per verificare lo stato delle comunicazioni. Nota È possibile eseguire questa sessione solo dopo aver impostato i parametri, immesso le impostazioni di conversione e specificato le tabelle codici e di conversione. Se un batch di messaggi viene eseguito per una rete non multisocietà, è necessario attivare il processore EDI front-end. Note Questa sessione è protetta e non è pertanto consentito eseguirla contemporaneamente ad altre sessioni con le quali potrebbe interferire. Argomenti correlati Utilizzo di una sessione dei dettagli Utilizzo di Interchange Controller Comunicazione EDI esterna Comunicazione automatica Utilizzo di reti Livelli messaggi EDI e layout file Immissione di una data Utilizzo dei campi Da e A Periferica La stampante o un altro dispositivo. Periferica La descrizione o il nome del codice. File di output Il percorso della directory e il nome del file di output. Tutte le reti Se la casella di controllo è selezionata, vengono incluse tutte le reti. Eccezioni Le reti escluse. Eccezioni La descrizione o il nome del codice. |