| # Controllo input/output centro di lavoro (tisfc3510m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare un riepilogo dei valori di input e output pianificati ed effettivi relativi a un centro di lavoro. È possibile avviare le seguenti sessioni dal menu appropriato: Generaz. contr. input/output centri di lavoro (tisfc3210m000) Eliminaz. contr. input/output centro di lav. (tisfc3212m000) Nota Per visualizzare i dati di input/output per una macchina, utilizzare la sessione Controllo input/output macchina (tisfc3520m000). Argomenti correlati Controllo dell'input/output Centro di lavoro Il centro di lavoro per il quale si desidera confrontare i valori di input e output effettivi e pianificati. È possibile visualizzare solo i dati relativi ai centri di lavoro la cui casella di controllo Critico in pianif. è selezionata nella sessione Centri di lavoro (tirou0101m000). Descrizione Il centro di lavoro per il quale si desidera confrontare i valori di input e output effettivi e pianificati. È possibile visualizzare solo i dati relativi ai centri di lavoro la cui casella di controllo Critico in pianif. è selezionata nella sessione Centri di lavoro (tirou0101m000). Lead time La coda desiderata definita per il centro di lavoro nella sessione di dettagli Centri di lavoro (tirou0101m000). Input pianificato Quantità di input totale di un centro di lavoro/una macchina per le operazioni pianificate come pronte per l'avvio durante il periodo prefissato. Input effettivo Quantità di input totale di un centro di lavoro/una macchina per le operazioni con stato Pronto per avvio durante il periodo prefissato. Scostamento cumulativo input La somma delle differenze tra l'input pianificato e l'input effettivo per il periodo prefissato corrente e per tutti i periodi prefissati precedenti per i quali sono disponibili dati. Output pianificato Quantità di output totale che si prevede di riportare come completata per le operazioni eseguite in un centro di lavoro/una macchina durante il periodo prefissato. Output effettivo Quantità di output totale riportata come completata per le operazioni eseguite in un centro di lavoro/una macchina durante il periodo prefissato. Il valore dell'output effettivo dipende, tra l'altro, dall'impostazione della casella di controllo Includi operazioni parzialmente completate (predefinito) nella sessione Generaz. contr. input/output centri di lavoro (tisfc3210m000). Scostamento cumulativo output La somma delle differenze tra l'output pianificato e l'output effettivo per il periodo prefissato corrente e per tutti i periodi prefissati precedenti per i quali sono disponibili dati. Coda pianificata Differenza tra l'input pianificato e l'output pianificato di un centro di lavoro/una macchina. Coda effettiva Differenza tra l'input effettivo e l'output effettivo di un centro di lavoro/una macchina. La coda include sia operazioni attive sia operazioni in attesa di esecuzione. Scostamento coda Differenza tra la coda effettiva alla data di generazione e la coda pianificata. Scostamento coda desiderata La coda effettiva meno la coda desiderata. Capacità disponibile Capacità totale disponibile, per un giorno o una settimana, in genere basata sul calendario del centro di lavoro. Fattore di carico dimostrato Risultato combinato di efficienza e utilizzo. Per un'operazione eseguita in un determinato centro di lavoro o in una determinata macchina, è il rapporto tra l'output effettivo e la capacità disponibile. Data di fine L'ultimo giorno del periodo prefissato. Numero operatori Il numero di operatori disponibili nel centro di lavoro. Ore-uomo Il numero di ore-uomo desiderate nel centro di lavoro, tenuto conto della coda desiderata. Ore-uomo = Numero operatori nel centro di lavoro * Coda desiderata Numero macchine Il numero di macchine disponibili nel centro di lavoro. Ore-macchina Il numero di ore-macchina desiderate nel centro di lavoro, tenuto conto della coda desiderata. Ore-macchina = Numero macchine nel centro di lavoro * Coda desiderata Input pianificato Quantità di input totale di un centro di lavoro/una macchina per le operazioni pianificate come pronte per l'avvio durante il periodo prefissato. Input effettivo Quantità di input totale di un centro di lavoro/una macchina per le operazioni con stato Pronto per avvio durante il periodo prefissato. Scostamento cumulativo input La somma delle differenze tra l'input pianificato e l'input effettivo per il periodo prefissato corrente e per tutti i periodi prefissati precedenti per i quali sono disponibili dati. Output pianificato Quantità di output totale che si prevede di riportare come completata per le operazioni eseguite in un centro di lavoro/una macchina durante il periodo prefissato. Output effettivo Quantità di output totale riportata come completata per le operazioni eseguite in un centro di lavoro/una macchina durante il periodo prefissato. Scostamento cumulativo output La somma delle differenze tra l'output pianificato e l'output effettivo per il periodo prefissato corrente e per tutti i periodi prefissati precedenti per i quali sono disponibili dati. Coda pianificata Differenza tra l'input pianificato e l'output pianificato di un centro di lavoro/una macchina. Coda effettiva Differenza tra l'input effettivo e l'output effettivo di un centro di lavoro/una macchina. La coda include sia operazioni attive sia operazioni in attesa di esecuzione. Scostamento coda Differenza tra la coda effettiva alla data di generazione e la coda pianificata. Scostamento coda desiderata La coda effettiva meno la coda desiderata. Capacità disponibile Capacità totale disponibile, per un giorno o una settimana, in genere basata sul calendario del centro di lavoro. Fattore di carico dimostrato Risultato combinato di efficienza e utilizzo. Per un'operazione eseguita in un determinato centro di lavoro o in una determinata macchina, è il rapporto tra l'output effettivo e la capacità disponibile. |