| # Vincolo Spedizione kit completo La gestione kit consente di spedire kit secondari incompleti. Per singoli ordini di vendita o righe ordine di vendita è tuttavia possibile utilizzare il vincolo Spedizione kit completo per imporre la spedizione di kit principali o secondari completi. Se le scorte disponibili non sono sufficienti per soddisfare un intero ordine di vendita o una riga ordine di vendita, vengono notificate con avviso solo le scorte che formano kit principali o secondari completi. Esempio In una riga ordine di vendita sono elencati quattro pezzi del kit secondario A ed è specificato il vincolo Spedizione kit completo. Il kit secondario A è costituito dai seguenti componenti:
Componente | Quantità | Unità di misura scorte
--- | --- | ---
C1: | 3 | pezzi
C2: | 4 | pezzi
C3: | 6 | pezzi
Le scorte disponibili per il kit secondario A sono le seguenti:
Componente | Quantità | Unità di misura scorte
--- | --- | ---
C1: | 15 | pezzi
C2: | 18 | pezzi
C3: | 20 | pezzi
La riga ordine di vendita relativa al kit secondario A determina tre righe ordine di uscita in un set ordini. Le quantità ordinate per le righe ordine di uscita sono le seguenti:
Riga OU | Componente | Qtà sk | Qtà DB | Qtà comp | Unità di misura scorte
--- | --- | --- | --- | --- | ---
001 | C1: | 4 | 3 | 12 | pezzi
002 | C2: | 4 | 4 | 16 | pezzi
003 | C3: | 4 | 6 | 24 | pezzi
Legenda
Riga OU | Riga ordine di uscita
Qtà sk | Quantità ordinata di kit secondari
Qtà DB | Quantità di componenti per kit secondario
Qtà comp | Quantità ordinata per componente (Qtà sk * Qtà DB)
Le scorte disponibili non sono sufficienti per il componente C3. ERP LN pertanto genera avvisi soltanto per tre anziché per quattro kit secondari A. Per l'ultimo kit secondario viene generato un ordine a saldo. Le quantità in avviso dopo la generazione degli avvisi di uscita sono le seguenti:
- | Qtà consigliata per C1: 3 * 3 = 9 pezzi
- | Qtà consigliata per C2: 3 * 4 = 12 pezzi
- | Qtà consigliata per C3: 3 * 6 = 18 pezzi
Componente | Kit secondari | Qtà componenti | Unità di misura scorte
--- | --- | --- | ---
C1: | 3 | 9 | pezzi
C2: | 3 | 12 | pezzi
C3: | 3 | 18 | pezzi
Per ogni riga ordine di uscita viene visualizzato un messaggio di scorte mancanti se le scorte non sono sufficienti per soddisfare l'ordine. Nota Il vincolo Spedizione kit completo funziona solo per avvisi di uscita generati. Se un avviso di uscita viene creato o modificato manualmente oppure viene eliminato dopo la generazione, ERP LN non esegue la verifica di spedizione kit completo per l'avviso di uscita, rimandandola al momento della conferma della spedizione. Se pertanto la consegna di kit completi non è più richiesta mentre è in corso la procedura di uscita, per ignorare il vincolo di spedizione kit completo, rigenerare l'avviso di uscita (anche per kit incompleti) e rimuovere il vincolo di spedizione kit completo dalla riga ordine di vendita prima della conferma delle spedizioni pertinenti. Se sono consentite scorte negative, ERP LN non esegue la verifica di spedizione kit completo per gli avvisi di uscita generati oppure creati manualmente. Calcolo della quantità da notificare con avviso Per la quantità di kit secondari ordinati indicata nel campo Quantità in unità di magazzinaggio della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000), calcolare la quantità richiesta per ogni componente del kit secondario. Per ogni componente, calcolare la quantità disponibile tenendo conto dei seguenti elementi: Impegni scorte Buffer di allocazione Buffer scorte Proprietà Specifiche Scorte negative Per ogni componente, verificare se vi sono scorte mancanti. In caso affermativo, notificare con avviso il numero massimo di kit secondari completi che rientrano nelle scorte disponibili. Argomenti correlati Panoramica della gestione kit in Magazzino Scorte negative |