| # Generazione ordini di assemblaggio (tiapl3201m000) Utilizzare questa sessione per creare ordini di assemblaggio in Controllo assemblaggio per le varianti di prodotto presenti in Pianificazione assemblaggio. Nota È possibile avviare la sessione corrente soltanto se nella sessione Parametri Pianificazione assemblaggio (tiapl0500m000) la società corrente è definita come società principale. Gli ordini di assemblaggio verranno creati soltanto se vengono soddisfatti i seguenti criteri: Il campo Stato di assemblaggio visualizzato nella sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000) è impostato su Aperto. La casella di controllo Da eliminare della sessione di dettagli Varianti prodotto (tiapl3500m000) è deselezionata. La data specificata nel campo Data di uscita linea pianificata della sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000) rientra nella barriera temporale dell'ordine di assemblaggio della linea di assemblaggio finale. La barriera temporale dell'ordine di assemblaggio viene definita per linea di assemblaggio nella sessione di dettagli Linee di assemblaggio (tiasl1530m000). Il campo Stato struttura linea di assemblaggio, specificato per la linea finale e visualizzato nella sessione Linee di assemblaggio (tiasl1530m000), è impostato su Reso effettivo. L'articolo presenta le seguenti caratteristiche: È di tipo Generico. È un articolo Con numero di serie. È associato a dati di ordinazione. Il sistema di ordinazione articolo è FAS. Se si selezionano i dati presenti nella sessione corrente eseguendo lo zoom nelle sessioni correlate, sarà possibile selezionare soltanto le linee di assemblaggio, le varianti di prodotto e gli articoli generici che soddisfano questi criteri. La barriera temporale dell'ordine di assemblaggio e la data pianificata di uscita dalla linea, tuttavia, non influiscono sulle selezioni che è possibile effettuare. La creazione di ordini di assemblaggio rappresenta un processo complesso perché è necessario combinare numerosi dati. È possibile schematizzare le fasi di tale processo nel modo seguente: Le strutture delle varianti di prodotto vengono generate in base alla selezione delle varianti di prodotto nella sessione corrente. Per una descrizione dettagliata di questo processo, vedere l'argomento della Guida relativo alla sessione Generazione strutture varianti prodotto (tiapl3210m000). La struttura della variante di prodotto viene generata soltanto se la casella di controllo Struttura variante prodotto esterna della sessione di dettagli Parametri Pianificazione assemblaggio (tiapl0500m000) è deselezionata. Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN utilizza automaticamente la struttura della variante di prodotto attualmente presente. La struttura della linea di assemblaggio viene inizializzata in Controllo assemblaggio. È necessario determinare la struttura della linea perché è necessario conoscere l'ordine di assemblaggio padre di ciascun ordine di assemblaggio di fornitura. La struttura della linea viene esaminata a partire dalla fine della linea di assemblaggio finale fino all'inizio delle linee di assemblaggio di fornitura. Durante l'esame della struttura della linea, vengono registrati i seguenti dati: innanzitutto, gli articoli secondari generici eventualmente assemblati in un'altra società, quindi le operazioni e i componenti di assemblaggio correlati a un modulo di progettazione. La prima azione, ovvero l'esame, consente di determinare gli ordini di assemblaggio da generare. Per ciascuna società, è necessario il relativo ordine di assemblaggio. La seconda azione, ovvero la registrazione, consente di raccogliere informazioni per la creazione di varianti della stazione di linea. Queste informazioni vengono ricavate dallo schema relativo ai componenti di assemblaggio e alle operazioni e vengono valutate in base alla date di validità e agli identificatori di configurazione. Le operazioni e i materiali necessari vengono archiviati per stazione di linea. Le varianti della stazione di linea vengono specificate e/o create in Controllo assemblaggio. I componenti di assemblaggio necessari per un ordine di assemblaggio specifico vengono archiviati nelle varianti della stazione di linea in base alla stazione di linea. È possibile riutilizzare le varianti della stazione di linea, ovvero utilizzarle anche per altri ordini di assemblaggio se per tali ordini sono necessari gli stessi componenti di assemblaggio e le stesse operazioni della stazione di linea in questione. In questo modo, verranno ridotti i dati superflui e ottimizzate le prestazioni delle varianti della stazione di linea. Gli ordini di assemblaggio vengono creati a partire dalla linea di assemblaggio finale. Per ciascuna stazione di linea, verrà creato un ordine stazione di linea in base alla variante della stazione di linea appropriata. Il campo Stato di assemblaggio, visualizzato nella sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000), viene impostato su Pianificato. Se il processo di creazione degli ordini di assemblaggio non è stato completato, il campo Stato di assemblaggio rimarrà impostato su Aperto e le linee per cui non sono stati creati ordini di assemblaggio verranno prese in considerazione alla successiva esecuzione della sessione corrente. Dopo la creazione degli ordini di assemblaggio verrà creato un report relativo al completamento delle operazioni. In caso di errori, il pulsante Messaggi risulterà abilitato. Scegliere questo pulsante per visualizzare i messaggi di errore. Scegliere Crea lavoro per aggiungere la sessione corrente a un lavoro, in modo che la sessione venga eseguita in modalità batch. Argomenti correlati Pianificazione assemblaggio - Panoramica Ordini di assemblaggio Linea di assemblaggio finale La linea di assemblaggio finale in cui la variante di prodotto viene assemblata come prodotto finale. Sono rilevanti anche le caratteristiche della linea di assemblaggio riportate di seguito: La barriera temporale dell'ordine di assemblaggio definita nella sessione di dettagli Linee di assemblaggio (tiasl1530m000). Vengono prese in considerazione soltanto le varianti di prodotto per cui la data specificata nel campo Data di uscita linea pianificata, visualizzato nella sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000), rientra nella barriera temporale dell'ordine di assemblaggio della linea finale corrente. Il campo Stato struttura linea di assemblaggio impostato per la linea finale, visualizzato nella sessione Linee di assemblaggio (tiasl1530m000). È necessario che lo stato sia impostato su Reso effettivo. Se si seleziona una linea di assemblaggio eseguendo lo zoom nella sessione correlata da questo campo, sarà possibile selezionare soltanto le linee di assemblaggio il cui Stato struttura linea di assemblaggio è Reso effettivo. Linea di assemblaggio finale La linea di assemblaggio finale in cui la variante di prodotto viene assemblata come prodotto finale. Sono rilevanti anche le caratteristiche della linea di assemblaggio riportate di seguito: La barriera temporale dell'ordine di assemblaggio definita nella sessione di dettagli Linee di assemblaggio (tiasl1530m000). Vengono prese in considerazione soltanto le varianti di prodotto per cui la data specificata nel campo Data di uscita linea pianificata, visualizzato nella sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000), rientra nella barriera temporale dell'ordine di assemblaggio della linea finale corrente. Il campo Stato struttura linea di assemblaggio impostato per la linea finale, visualizzato nella sessione Linee di assemblaggio (tiasl1530m000). È necessario che lo stato sia impostato su Reso effettivo. Se si seleziona una linea di assemblaggio eseguendo lo zoom nella sessione correlata da questo campo, sarà possibile selezionare soltanto le linee di assemblaggio il cui Stato struttura linea di assemblaggio è Reso effettivo. Variante prodotto La variante di prodotto per cui vengono creati gli ordini di assemblaggio. Vengono prese in considerazione soltanto le varianti di prodotto che soddisfano i seguenti criteri: Il campo Stato di assemblaggio visualizzato nella sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000) è impostato su Aperto. La casella di controllo Da eliminare visualizzata nella sessione di dettagli Varianti prodotto (tiapl3500m000) è deselezionata. Se si seleziona una variante di prodotto eseguendo lo zoom nella sessione correlata dal campo corrente, sarà possibile selezionare soltanto le varianti di prodotto che soddisfano questi criteri. Come requisito aggiuntivo, è possibile indicare che la data specificata nel campo Data di uscita linea pianificata, visualizzato nella sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000), deve rientrare nella barriera temporale dell'ordine di assemblaggio della linea finale. La barriera temporale dell'ordine di assemblaggio viene definita per ciascuna linea di assemblaggio nella sessione di dettagli Linee di assemblaggio (tiasl1530m000). Variante prodotto La variante di prodotto per cui vengono creati gli ordini di assemblaggio. Vengono prese in considerazione soltanto le varianti di prodotto che soddisfano i seguenti criteri: Il campo Stato di assemblaggio visualizzato nella sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000) è impostato su Aperto. La casella di controllo Da eliminare visualizzata nella sessione di dettagli Varianti prodotto (tiapl3500m000) è deselezionata. Se si seleziona una variante di prodotto eseguendo lo zoom nella sessione correlata dal campo corrente, sarà possibile selezionare soltanto le varianti di prodotto che soddisfano questi criteri. Come requisito aggiuntivo, è possibile indicare che la data specificata nel campo Data di uscita linea pianificata, visualizzato nella sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000), deve rientrare nella barriera temporale dell'ordine di assemblaggio della linea finale. La barriera temporale dell'ordine di assemblaggio viene definita per ciascuna linea di assemblaggio nella sessione di dettagli Linee di assemblaggio (tiasl1530m000). Da articolo Il codice dell'articolo generico o dell'articolo prodotto il cui campo Origine fornitura predefinita è impostato su Assemblaggio. Messaggi Se necessario, scegliere questo pulsante per visualizzare i messaggi di errore. |