| # Priorità degli ordini cross-dock ERP LN assegna una priorità agli ordini cross-dock relativi a un articolo. La priorità indica l'ordine di generazione delle righe relative agli ordini cross-dock. Innanzitutto vengono create le righe degli ordini cross-dock con priorità massima. Successivamente, vengono generate le righe degli ordini cross-dock con la priorità successiva. La priorità di un ordine cross-dock viene determinata in base alla priorità utente e alla priorità di sistema che, a loro volta, sono basate sulla definizione della priorità degli ordini cross-dock. Nota Le definizioni della priorità degli ordini cross-dock vengono gestite mediante le sessioni riportate di seguito: Definizioni priorità (whinh6120m000) Priorità ordini cross-dock (whinh6121m000) Anziché utilizzare le definizioni di priorità di un ordine cross-dock, è possibile utilizzare le regole di priorità pianificazione. Per ulteriori informazioni, consultare Regole di priorità pianificazione. Esempio 1 Se nella sessione Priorità ordini cross-dock (whinh6121m000) sono state definite le priorità riportate di seguito:
Priorità | Campo | Valore campo | Ordinamento
10 | Data/ora consegna pianificata | - | Crescente
20 | Priorità ordine | - | Crescente
Se, inoltre, vengono creati tre ordini cross-dock per le righe dell'ordine di uscita A, B e C, la conseguente priorità di sistema è:
Riga ordine di uscita | Data/Ora cons. pianif. | Priorità ordine | Priorità sistema
A | 11 aprile 2006 17:00:00 | 80 | 1
B | 12 aprile 2006 17:00:00 | 9999 | 3
C | 12 aprile 2006 17:00:00 | 100 | 2
Esempio 2 Se nella sessione Priorità ordini cross-dock (whinh6121m000) sono state definite le priorità riportate di seguito:
Priorità | Campo | Valore campo | Ordinamento
1 | Origine ordine | Vendite | Non applicabile
2 | Origine ordine | Assistenza | Non applicabile
3 | Origine ordine | Produzione SFC | Non applicabile
Se, inoltre, vengono creati tre ordini cross-dock per le righe dell'ordine di uscita A, B e C, la conseguente priorità di sistema è:
Riga ordine di uscita | Origine ordine | Priorità sistema
A | Vendite | 1
B | Programma vendite | 3
C | Produzione SFC | 2
Nota L'ordine cross-dock per la riga dell'ordine di uscita B riceve la priorità di sistema minima, poiché all'origine ordine Programma vendite non è stata assegnata alcuna priorità nella definizione delle priorità degli ordini cross-dock. Esempio 3 Se all'Esempio 1 vengono aggiunte le priorità dell'utente, la priorità risultante dell'ordine cross-dock sarà:
Riga ordine di uscita | Data/Ora cons. pianif. | Priorità ordine | Priorità sistema | Priorità utente | Priorità degli ordini cross-dock
A | 11 aprile 2006 17:00:00 | 80 | 1 | 2 | 3
B | 12 aprile 2006 17:00:00 | 9999 | 3 | 1 | 2
C | 12 aprile 2006 17:00:00 | 100 | 2 | 1 | 1
Nota La priorità utente viene sempre presa in considerazione prima di quella di sistema. Argomenti correlati Restrizioni cross-dock Processo di cross-dock Cross-dock dinamico Regole di priorità pianificazione Condizioni e risultati |