| # Stampa parametri ricomposizione/sequenza (tiasl4410m000) Utilizzare questa sessione per stampare i dettagli dei parametri di sequenziamento relativi a un intervallo di utenti e a un intervallo di segmenti di linea. Durante il sequenziamento i parametri di un segmento di linea vengono utilizzati quando si tratta di un segmento pivot. Durante la composizione è necessario specificare il segmento dal quale vengono ricavati i parametri. Nota È possibile definire parametri più generali nella sessione Parametri Controllo assemblaggio (tiasc0100m000). Argomenti correlati Sequenziamento per linea e tipi di regole in Controllo assemblaggio (ASC) Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Stampa Stampa i dati selezionati. |