| # Segmenti di linea (tiasl1540m000) Le linee di assemblaggio sono costituite da una serie di segmenti. I segmenti sono a loro volta costituiti da un buffer e da una o più stazioni di linea fino al buffer successivo. Utilizzare questa sessione per visualizzare o modificare l'impiegato (pianificatore segmenti) responsabile della pianificazione di uno specifico segmento di linea. È possibile definire i segmenti di linea in Configurazione linea di assemblaggio (LAC) di Configurator. Opzioni del menu Specifico Dal menu Specifico è possibile avviare le sessioni riportate di seguito. All'avvio delle sessioni viene visualizzato il segmento di linea selezionato nella sessione corrente: Segmento di linea - Stazioni (tiasl1550m000) Segmento di linea - Regole linea (tiasl1571m000) Segmento di linea - Configurazioni interscambiabili (tiasl2530m000) Segmento di linea - Sequenza linea (tiasl4500m000) Parametri ricomposizione/sequenza (tiasl4110m000) Nota Se questa sessione è stata avviata tramite zoom, è possibile soltanto trovare e selezionare un record. Non è più possibile modificare i dati di ASC. Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Sequenziamento per linea e tipi di regole in Controllo assemblaggio (ASC) Utilizzo di una sessione panoramica Segmento di linea Set di centri di lavoro consecutivi in una linea di assemblaggio, compresi tra due buffer. Il primo buffer rappresenta l'inizio del segmento, mentre il buffer successivo rappresenta la prima parte del segmento che segue. Segmento di linea Set di centri di lavoro consecutivi in una linea di assemblaggio, compresi tra due buffer. Il primo buffer rappresenta l'inizio del segmento, mentre il buffer successivo rappresenta la prima parte del segmento che segue. Pianificatore segmenti L'impiegato responsabile del segmento. Intervallo lead time segmento Il valore del campo Intervallo lead time segmento viene replicato da Configurator. Unità intervallo lead time segmento Il valore del campo Unità intervallo lead time segmento viene replicato da Configurator. Stazioni Scegliere questo comando per avviare la sessione Segmento di linea - Stazioni (tiasl1550m000). Regole linea Scegliere questo comando per avviare la sessione Segmento di linea - Regole linea (tiasl1571m000). Configurazioni interscambiabili Scegliere questo comando per avviare la sessione Segmento di linea - Configurazioni interscambiabili (tiasl2530m000). Sequenze linea Scegliere questo comando per avviare la sessione Segmento di linea - Sequenza linea (tiasl4500m000). Parametri ricomposizione/sequenza Scegliere questo comando per avviare la sessione Parametri ricomposizione/sequenza (tiasl4110m000). |