| # Tipi di verifiche ATP e CTP ERP LN consente di utilizzare una serie di tecniche per la garanzia degli ordini, dall'ATP dell'articolo standard a tecniche CTP avanzate. Verifica ATP standard In un piano principale di articolo sono contenute le informazioni sulla quantità available-to-promise (ATP). La quantità ATP rappresenta il saldo tra la fornitura pianificata e la domanda effettiva. È possibile utilizzare le informazioni relative alla quantità ATP per determinare i rimanenti volumi di vendita. Verifiche CTP estese Il CTP del componente e il CTP della capacità rappresentano estensioni dell'ATP standard e vengono utilizzati per determinare il numero di articoli che è possibile produrre in aggiunta alla pianificazione della produzione esistente. CTP per famiglia Per la pianificazione a lungo termine, l'utilizzo delle informazioni ATP e CTP dettagliate non sempre rappresenta la soluzione ottimale. ERP LN consente di reindirizzare le verifiche ATP e le verifiche CTP estese a un livello più alto di famiglia di prodotti. Le verifiche ATP per canale vengono sempre eseguite a livello dell'articolo. ATP per canale Se vengono gestiti piani principali di canale, è possibile limitare il volume di consegne consentito per ogni canale. ERP LN utilizza l'ATP per canale per determinare il volume di vendita ammesso per uno specifico canale. Argomenti correlati ATP per articolo Verifiche CTP estese CTP per famiglia ATP per canale Procedura di verifica CTP Calcolo ATP cumulativo |