| # Comunicazione automatica Identificare le reti che eseguono le comunicazioni automaticamente, nonché gli intervalli di tempo appropriati. È possibile definire tutte le frequenze di connessione necessarie. La frequenza di connessione determina l'avvio della sessione Comunicazione diretta di rete (ecedi7205m000). In base alle frequenze, è possibile generare un elenco di orari di connessione per ogni singola rete. Anziché determinare l'orario di connessione successivo tramite la sessione Orari di connessione per Rete (ecedi0125m000), ERP è in grado di calcolare gli orari di connessione in base ai dati definiti nella sessione Frequenze di connessione per Rete (ecedi0122s000). La sessione Generazione orari di connessione per Rete (ecedi0225m000) consente di generare orari di connessione singoli. È possibile visualizzare o modificare il risultato utilizzando la sessione Orari di connessione per Rete (ecedi0125m000). Argomenti correlati EDI Interchange Controller Comunicazione |